
山东师范大学招标采购项目需求公示表
编号:SDSL-2026-160
	基本情况

	项目名称
	山东师范大学2026年化学院电子顺磁共振波谱仪采购项目

	项目主管单位
	化学化工与材料科学学院

	第三方咨询服务单位
	山东善立招标有限公司

	项目信息

	包号
	标的名称
	数量
	是否允许进口
	是否创新产品
	是否专门面向中小微或预留份额
	预算金额（最高限价）

	1
	连续波电子顺磁共振波谱仪
	1套
	[bookmark: _GoBack]否
	否
	否
	349.00万元

	需求描述

	技术要求
	一、项目概况
本项目为山东师范大学2026年化学院电子顺磁共振波谱仪采购项目，总预算349.00万元。
二、技术要求 
详见附件：详细技术要求。

	商务要求
	1、 交货期：
国产设备自合同签订之日起30天内供货安装调试完毕。
2、 交付地点：
设备全部到达山东师范大学校内指定地点。
3、付款条件：
国产设备：中标人供货并安装调试完成，使用单位初步验收合格后支付合同价款的60%；经招标人验收合格后，招标人支付至合同价款的100%。
4、验收：
招标人根据《山东省政府采购履约验收管理办法》及招标人要求进行验收。
4.1货物运抵现场后，招标人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，招标人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。
4.2货物由中标人进行安装，完毕后，招标人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由招标人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。
5、质保要求
5.1质保期：整机原厂质保四年，质保期自学校主管部门验收合格之日起计算。（清单技术规格要求中有要求的按照清单要求执行）。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期，质保及售后须注明质保主体（原厂或投标人）。
5.2.质保期内，因设备自身质量问题导致的故障，所有维修及更换零部件均免费。
5.3.设备五年内提供免费移机一次，服务内容包含拆装机费、打包辅料费、搬运费等。
5.4质保期内，责任工程师每年定期回访客户不少于4次，及时为设备进行检查和问诊。根据平台需要，每年不低于2次和平台合作进行设备表征等技术讲座，帮助学院师生更好地了解设备技术。
5.5质保期内，每年免费提供不低于2次维修保养服务，并免费提供维修所用的全部零部件 。
5.6质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，招标人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，招标人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。
6、 售后服务：
6.1 售后响应时间：厂家在接到用户故障报修信息后2小时内予以响应，一般问题应在48小时内到达用户现场，排除故障。
6.2.质保期内，除安装培训外，每年免费提供不低于6人次的应用技术培训，其中3人次的厂家demo实验室培训（培训费、差旅住宿费均由厂家承担）；每年免费提供3人次及以上的用户现场高阶培训，每次时间不低于4天，具体日期及培训要求与用户协商。
6.3.质保期内，责任工程师每年定期回访客户不少于4次，及时为设备进行检查和问诊。根据平台需要，每年不低于2次和平台合作进行设备表征等技术讲座，帮助学院师生更好地了解设备技术。
6.4.质保期内，每年免费提供不低于2次维修保养服务，并免费提供维修所用的全部零部件。
6.5投标人自报维修时间以及备品备件情况。
7、培训
7.1投标人提供技术培训，包括设备使用维护、工作原理、基本操作、常见故障处理等。
7.2仪器安装调试合格后，需根据采购人要求在用户现场免费对用户使用人员（3-6人）进行为期不少于5天的基本操作与应用培训，对用户进行仪器的基本原理、日常操作、维护和安全常识等技术培训，保证用户能独立进行操作和日常维护。
8、设备安装要求
本项目为交钥匙项目，供应商需在到货前先行勘查用户仪器放置场地，并负责场地湿度/温度/避光/防尘/防震/通风/接地等环境满足仪器安装要求。到货后由中标人技术人员到现场免费进行安装调试，安装过程中所涉及场地内的铝板、水电、通风、防尘、避光等基本改造均由中标人负责，需保证设备在调试及试运行后应达到承诺的技术指标。 

	政策要求
	严格落实财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》本国产品政策、采购绿色建材、推广节能建筑等国家最新政府采购政策。

	绩效目标
	面向校内化学、材料、环境、生物等学科及校外高校、科研院所开放共享；每年培训独立操作人员≥10人次，支撑高水平论文发表和科研项目实施。纳入学校大型仪器共享平台统一管理，建立规范化运行维护机制，保障长期稳定运行。

	其他要求
	投标人资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3、本项目的特定资格要求：（1）在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”（credit.shandong.gov.cn）等网站中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本次政府采购活动；
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下（同一包号）的政府采购活动。


附件：详细技术要求
	 序号
	标的名称
	技术参数与性能指标

	1
	连续波电子顺磁共振波谱仪
	1、微波系统
1.1、微波源类型：固态微波源或耿氏固体源。
1.2、频率范围：X波段（9.2 GHz～9.9 GHz），可自动频率控制。
1.3、最大功率输出：≥600 mW；最大校平功率输出：≥200 mW。
1.4、微波功率衰减范围：0～60 dB，步长≤1 dB。
1.5、内置微波频率计，微波参数（频率、功率、衰减、相位等）通过软件控制，数字化可调。
1.6、支持自动/手动调节谐振腔匹配。
2、谐振腔
2.1、类型：高灵敏度X波段谐振腔。
2.2、最大调制幅度：≥20 G。
2.3、信噪比：≥3000:1
2.4、绝对灵敏度：绝对最小自旋数≤1.0×10⁹ spins/G线宽或绝对自旋数目灵敏度≤9×10⁸ spins/(G·√Hz)（以等效标准样品测试）。
2.5、适用样品类型：气体、液体、固体。
2.6、配置液氮变温单元模块
2.6.1、温度范围：93 K～573 K（或100 K～600 K）。
2.6.2、温度稳定性：±0.2 K。
2.6.3、主机软件控制
2.6.4、系统组成：含温度控制单元，加热及温控模块，液氮杜瓦罐（≥25 L），蒸发器，杜瓦，保护气路等。
2.7、配置光照窗口或光纤接口，支持原位光照实验。
3、磁体系统
3.1、磁体类型：双轭电磁体或双极头亥姆霍兹电磁体。
3.2、最大磁场强度：≥1.4 T，支持过零扫描。
3.3、空气狭缝（磁极间距）：≥60mm。
3.4、磁场均匀性：≤15 mG。
3.5、冷却方式：水冷。
3.6、磁场长时间稳定性：≤10 mG/小时。
4、场控制器
4.1、磁场扫描速度：≥300 G/s。
4.2、最大扫描范围：-1.8 T至+1.8 T。
4.3、场扫描时间：320 μs/点～5 s/点。
4.4、最大扫描点数：≥256000
5、信号通道与锁相检测
5.1、调制频率范围：1 kHz～100 kHz。
5.2、对任何频率的幅度和相位可自动校准，校准数据可存储于本地工作站。
5.3、相位分辨率：≤0.1°。
6、工作站系统及软件控制系统
6.1、数据采集处理工作站1套，数据定性定量分析工作站1 套，软件永久免费升级。支持常规和二维电子顺磁共振实验的谱仪控制、数据采集、谱图处理与分析。
6.2、自动调谐与EPR参数校正、g值计算、基线去除、积分、微分、滤波、傅里叶变换等数据处理。
6.3、支持无需标样的绝对自旋数计算。
6.4、在线帮助：支持Python脚本导入及AI解析模拟功能。
7、四孔毛细管水溶液样品池或扁平池，一套。
8、样品管：30支外径5 mm/内径4 mm石英样品管，30支外径4 mm/内径3 mm石英样品管，2000支容量为50μl或20μl的玻璃毛细管。
9、用于校准的标准样品。
10、水冷却循环机，一台，温度可调。
11、原位电解池，一套，含三个电极。
12、混合池，一套，含蠕动泵两台及固定支架。
13、自动转角器（精度：1/8°），一套。
14、原位氙灯光照系统（光源功率：300W，光谱范围：200-2500nm），一套。
15、捕获剂：DMPO捕获剂套装，一个（内含捕获剂DMPO，1 mL/瓶，2瓶；液体毛细管，1000支；毛细管封口泥，10块/盒)；BMPO捕获剂套装，1个（内含捕获剂BMPO，50 mg/瓶，2瓶；液体毛细管，1000支；毛细管封口泥，10块/盒）；TEMP捕获剂套装，1个（内含捕获剂TEMP，5 g/瓶，2瓶；液体毛细管，1000支；毛细管封口泥，10块/盒）。
16、机械制冷变温单元模块，一套，两级闭环压缩式，冷媒循环，温度范围最低-90℃。
17、满足持续供电，输出功率≥10KW，满功率状态下续航时间≥2h；
18、配套维修工具。
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