
山东师范大学招标采购项目需求公示表
编号:SDSL-2026-159
	基本情况

	项目名称
	山东师范大学2026年化学院小动物活体CT多模态融合成像系统采购项目

	项目主管单位
	化学化工与材料科学学院

	第三方咨询服务单位
	山东善立招标有限公司

	项目信息

	包号
	标的名称
	数量
	是否允许进口
	是否创新产品
	是否专门面向中小微或预留份额
	预算金额（最高限价）

	1
	小动物活体CT多模态融合成像系统
	1套
	否
	否
	否
	458.00万元

	需求描述

	技术要求
	一、项目概况
本项目为山东师范大学2026年化学院小动物活体CT多模态融合成像系统采购项目，总预算458.00万元。
[bookmark: _GoBack]二、技术要求 
详见附件：详细技术要求。

	商务要求
	1、 交货期：
自合同签订之日起3个月内供货、安装、调试、验收完毕。
2、 交付地点：
设备全部到达山东师范大学校内指定地点（指定学院科研实验室）。
3、付款条件：
中标人供货并安装调试完成，使用单位初步验收合格后支付合同价款的60%；经招标人验收合格后，招标人支付至合同价款的100%。
4、验收：
招标人根据《山东省政府采购履约验收管理办法》及招标人要求进行验收。
4.1货物运抵现场后，招标人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，招标人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。
4.2货物由中标人进行安装，完毕后，招标人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由招标人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。
5、质保要求
5.1质保期：≥3年原厂整机质保。（清单技术规格要求中有要求的按照清单要求执行）国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期，质保及售后须注明质保主体（原厂或投标人）。
5.2、7×24小时全国报修热线，1小时远程技术响应，24小时原厂工程师上门故障处置。
5.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，招标人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，招标人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。
6、售后服务：
6.1预防性维保：质保期内每年2次免费上门整机保养，包含光路清洁、电路检测、CT辐射泄漏排查、光学/CT性能校准，出具正式维保存档报告。
6.2.售后备件：原厂长期供应全部探测器、X射线管、激光器、滤光片等核心备件，备件报价透明，无停产断供风险。
6.3软件算法、补丁、新版本终身免费升级，终身远程实验方案优化、故障排查支持。
6.3投标人自报维修时间以及备品备件情况。
7、培训
7.1投标人提供技术培训，包括全套设备操作、软件定量分析、日常维护实操培训；质保期内每年2次免费现场实操培训。
7.2仪器安装调试合格后，需根据采购人要求在用户现场免费对用户使用人员（3-6人）进行为期不少于5天的基本操作与应用培训，对用户进行仪器的基本原理、日常操作、维护和安全常识等技术培训，保证用户能独立进行操作和日常维护。
8、设备安装要求
本项目为交钥匙项目，供应商需在到货前先行勘查用户仪器放置场地，并负责场地湿度/温度/避光/防尘/防震/通风/接地等环境满足仪器安装要求。到货后由中标人技术人员到现场免费进行安装调试，安装过程中所涉及场地内的气体管路、水电、通风、防尘、避光等基本改造均由中标人负责，需保证设备在调试及试运行后应达到承诺的技术指标。

	政策要求
	严格落实财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》本国产品政策、采购绿色建材、推广节能建筑等国家最新政府采购政策。

	绩效目标
	实验教学：支持开设《材料表征技术》、《材料物理性能测试》等课程中的相关实验项目
创新能力培养：服务国家级大创及研究生创新项目，强化学生前沿表征技术实操能力
纵向课题支撑：多孔催化材料的制备及新能源催化性能研究
科研成果转化：为横向合作项目提供技术支持，加速科研成果向实际生产力的转化。

	其他要求
	投标人资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3、本项目的特定资格要求：（1）在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”（credit.shandong.gov.cn）等网站中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本次政府采购活动；
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下（同一包号）的政府采购活动；


附件：详细技术要求
	 序号
	标的名称
	 技术参数与性能指标

	1
	小动物活体CT多模态融合成像系统
	1、可见光活体成像模块
1.1、CCD类型：背照式制冷CCD，真空密封；
1.2、制冷温度：≤ -80℃（绝对温度），并可实时显示制冷温度；
1.3、像素矩阵：≥1024×1024，图像分辨率可根据实验要求进行选择；
1.4、像元尺寸：≥13μm×13μm；
1.5、量子效率峰值：≥90%；
1.6、光谱响应范围：300-900nm；
1.7、暗电流：≤0.0005 e-/pixel/s；
1.8、成像镜头：光圈≥F/0.8，电动可调，分辨率≥1000万；
1.9、成像视野：可覆盖5cm至20cm，支持≥5只小鼠同时成像；
1.10、滤光片：配置≥18个发射滤光片，双层滤光片转轮设计，可实现长通、短通及带通成像通道；
1.11、激发光源：配置≥8通道照明光源，波长覆盖430-800nm；
1.12、温控载物台：全自动升降控温，可控温度范围20-45℃；
2、近红外活体成像模块
2.1、探测器类型：InGaAs红外相机；
2.2、探测器制冷温度：≤ -80℃；
2.3、像素矩阵：≥ 640×512；
2.4、单像素尺寸：≥20μm；
2.5、量子效率：≥50%；
2.6、光谱响应范围：900-1700nm；
2.7、最高采集帧率：≥50fps；
2.8、CCD暗电流：≤300 e-/pixel/sec@−60℃；
2.9、成像镜头：光圈≥F/1.2；
2.10、成像视野：可调范围40-200mm；
2.11、激光器：配置≥3路激光器，波长至少包含808nm/980nm/1064nm，单路功率≥8W；
2.12、滤光片：可同时装载≥5组红外滤光片，配置：长通滤光片12片，带通滤光片15片；
3、三维成像模式
3.1、光谱范围：400-900nm全光谱波段；
3.2、成像模式：同时具备荧光反射及透射扫描成像模式；
3.3、三维扫描：具备激发光源扫描器用于动物体表三维拓扑结构绘制；
3.4、光学成像模式：支持下转换荧光、上转换荧光、长余辉、生物发光、门控成像等多通道融合；
3.5、三维重建：支持多角度信号采集与三维重建，可360°展示信号；
3.6、具有拓扑相机；
4、X射线CT模块
4.1、X射线源电压：20-90kV，连续可调；
4.2、X射线源功率：≥8W；
4.3、X射线源焦点尺寸：≤5μm；
4.4、探测器类型：CMOS平板探测器；
4.5、探测器像素：≥650万像素；
4.6、CT空间分辨率：≤10μm；
4.7、重建分辨率：≤4μm；
4.8、扫描床直径：≥80mm；
4.9、扫描床长度：≥250mm；
4.10、扫描仓内部孔径：≥160mm；
4.11、扫描模式：离体与活体一体化；
4.12、辐射防护：仪器表面任意处X射线辐射剂量率≤1µSv/h；
5、软件系统
5.1、图像采集：支持单张拍摄/多张拍摄/序列拍摄模式，支持视频采集与延迟采集；
5.2、图像分析：支持叠加影像、明场图像、发光图像、荧光图像显示；
5.3、定量分析：以p/s/cm²/sr或[p/s/cm²/sr]/[μW/cm²]进行定量；
5.4、光谱分离：具备光谱分离算法，支持≥3种荧光通道的光谱分离；
5.5、三维融合：支持光学三维与CT三维数据融合；
5.6、多实验对比：支持≥10组实验数据归一化分析处理；
5.7、数据导出：支持多种数据格式的导出；
6、辅助系统
6.1、气体麻醉系统：一体化气体麻醉与废气回收系统；
6.2、麻醉浓度：0-5%可调；
6.3、麻醉面罩：≥5个独立控制流量接口；
6.4、水冷系统：配置闭循环水冷机；
6.5、满足持续供电；
7、配置清单
7.1、多模态活体成像系统主机：1套
7.2、近红外成像模块：1套
7.3、小动物Micro-CT模块（离体与活体一体化）：1套
7.4、气体麻醉系统：2套
7.5、图像分析工作站：1套
7.6、动物床/扫描仓（小鼠、大鼠）：各2套
7.7、麻醉剂：20瓶
7.8、活性炭罐：100罐
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