
山东师范大学招标采购项目需求公示表
编号:SDSL-2026-146
	基本情况

	项目名称
	山东师范大学2026年国际教育学院数智化语言实训室设备采购项目（二）

	项目主管单位
	国际教育学院

	第三方咨询服务单位
	山东善立招标有限公司

	项目信息

	包号
	标的名称
	数量
	是否允许进口
	是否创新产品
	是否专门面向中小微或预留份额
	预算金额
（最高限价）

	1
	高性能眼动仪
	1套
	是
	否
	否
	49.00万元

	需求描述

	技术要求
	一、项目概况
本项目为山东师范大学2026年国际教育学院数智化语言实训室设备采购项目（一），总预算49.00万元。
二、技术要求 
详见附件：详细技术要求。

	商务要求
	1、 交货期：
[bookmark: _GoBack]国产设备自合同签订之日起1个月内供货安装调试完毕；进口设备自合同签订之日起75天内供货安装调试完毕。
2、交付地点：设备全部到达山东师范大学校内指定地点。
3、付款条件：
国产设备：中标人供货并安装调试完成，使用单位初步验收合格后支付合同价款的60%；经招标人验收合格后，招标人支付至合同价款的100%。
进口设备：
1）经招标人归口管理部门备案同意，具有外贸代理业务能力的中标人：
中标人供货并安装调试完成，使用单位初步验收合格后支付合同价款的60%；经招标人验收合格后，招标人支付至合同价款的100%。
2）由招标人指定外贸代理公司的中标人：
三方合同生效后，招标人预付合同金额100%货款给乙方（外贸代理公司），乙方与进口设备制造商签订外贸合同，并按照中标金额的百分比（中标确定）计取外贸代理服务费，丙方（中标人）承担所有外贸风险。乙方开具以丙方指定的进口设备制造商为受益人的100%不可撤销即期信用证，凭发货单据支付丙方合同金额的90%，剩余10%凭学校出具的验收报告支付。
4、验收：
招标人根据《山东省政府采购履约验收管理办法》及招标人要求进行验收。
4.1货物运抵现场后，招标人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，招标人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。
4.2货物由中标人进行安装，完毕后，招标人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由招标人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。
5、质量保证期：
5.1质保期：国产设备原厂质保3年，进口设备原厂质保1年（清单技术规格要求中有要求的按照清单要求执行）。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期，质保及售后须注明质保主体（原厂或投标人）。
5.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，招标人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，招标人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。
6、售后服务：
6.1投标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。
6.2投标人自报响应、维修时间以及备品备件情况。
7、培训
投标人提供技术培训，包括设备使用维护、工作原理、基本操作、常见故障处理等。

	政策要求
	严格落实财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》本国产品政策、采购绿色建材、推广节能建筑等国家最新政府采购政策。

	绩效目标
	 满足国际教育学院数智化教学需要。

	其他要求
	投标人资格要求：
（1） 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
（2）如所投产品为进口产品，投标人须提供制造商或国内总代理出具的授权书（授权可追溯）；
（3）在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”（credit.shandong.gov.cn）等网站中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本次政府采购活动；
（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下（同一包号）的政府采购活动；
（5）本项目不接受联合体投标。






附件：详细技术要求
	序号
	采购标的名称
	技术参数要求
	计量
单位
	数量
	是否允许进口

	1
	高性能眼动仪
	1、▲采样速率：≥1800Hz，双眼同时采集；
2、分辨率：≤0.02 °；
3、精度：≤0.5 °；
4、实时追踪延时：≤2ms；
5、可以升级塔式眼动采集方式；
6、采用以太网进行数据传输；
7、红外光源与高速眼动采集相机可分离，可配置不同波长的红外光源；
8、提供SDK程序接口，可与E-Prime，Matlab 结合使用；支持拓展多人同步记录分析；
9、眼动数据回放分析软件：
（1）可以生成注视、扫视、眨眼、采样点、兴趣区等≥500 种实验数据。
（2）以 JPG 图像文件格式输出空间和时间数据。
（3）支持以视频格式回放被试眼动轨迹。
（4）生成单个被试或多个被试注视的热点图。
（5）可创建任意形状的静态和动态兴趣区。
（6）可以通过刺激变化、TTL 输入信号、按键或时间等实验相关信息划分兴趣时间段。
（7）显示、创建和编辑独立变量，并根据变量对数据进行重新分组。
（8）可同时处理多个被试数据，并将眼动数据导出为Excel 和 txt 格式。
（9）可兼容第三方软件。
（10）支持多种操作系统；
10、可视化实验设计软件：
（1）刺激呈现支持文本、图片、音频、视频等多种组合方式以及简单图形的绘制。
（3）在阅读研究中可用单词、短语或字符自动划分兴趣区域。
（4）可实现注视相关刺激的控制。
（5）可通过 TTL 或网线与其他设备连接。
（6）支持按键、触摸屏、录音反应以及反应盒。
（7）支持眼动控制。
（8）支持加载自定义变量和更新实验中的变量。
（9）可将注视、扫视、眨眼等眼动行为的详细信息作为事件直接标注到 EEG 脑电数据上。
（10） 支持多种操作系统；
11、近红外脑电一体监测头环
▲（1）通道数：脑电4通道，近红外通道数：2通道；一体化头环；
（2）脑电采样率：≥1000Hz
（3）近红外光源波长：采用780nm和850nm双波长；
（4）共模抑制比：≥120dB；
（5）输入阻抗：≥1GΩ；
（6）输入噪声：≤1.5μVpp；
12、配置
（1） 眼动主机，1套
（2） 可视化实验设计软件，1套
（3） 数据回放分析软件，1套
（4） 下巴托，1套
（5） 近红外脑电一体监测头环，1套
	套
	1
	是


备注：技术参数要求中标注“▲”为重要参数。
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