
山东师范大学招标采购项目需求公示表
编号:SDSL-2026-144
	基本情况

	项目名称
	山东师范大学2026年国际教育学院数智化语言实训室设备采购项目（一）

	项目主管单位
	国际教育学院

	第三方咨询服务单位
	山东善立招标有限公司

	项目信息

	包号
	标的名称
	数量
	是否允许进口
	是否创新产品
	是否专门面向中小微或预留份额
	预算金额（最高限价）

	1
	数智化语言实训室设备
	1宗
	否
	否
	否
	168.23万元

	需求描述

	技术要求
	一、项目概况
本项目为山东师范大学2026年国际教育学院数智化语言实训室设备采购项目（一），总预算168.23万元。
二、技术要求 
详见附件：详细技术要求。

	商务要求
	1、 交货期：
自合同签订之日起1个月内供货安装调试完毕。
2、交付地点：设备全部到达山东师范大学校内指定地点。
3、付款条件：
中标人供货并安装调试完成，使用单位初步验收合格后支付合同价款的60%；经招标人验收合格后，招标人支付至合同价款的100%。
4、验收：
招标人根据《山东省政府采购履约验收管理办法》及招标人要求进行验收。
4.1货物运抵现场后，招标人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，招标人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。
4.2货物由中标人进行安装，完毕后，招标人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由招标人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。
5、质量保证期：
5.1质保期：国产设备原厂质保3年（清单技术规格要求中有要求的按照清单要求执行）。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期，质保及售后须注明质保主体（原厂或投标人）。
5.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，招标人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，招标人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。
6、售后服务：
6.1投标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。
6.2投标人自报响应、维修时间以及备品备件情况。
7、培训
投标人提供技术培训，包括设备使用维护、工作原理、基本操作、常见故障处理等。

	政策要求
	严格落实财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》本国产品政策、采购绿色建材、推广节能建筑等国家最新政府采购政策。

	绩效目标
	 满足国际教育学院数智化教学需要。

	其他要求
	投标人资格要求：
（1） 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
（2）在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”（credit.shandong.gov.cn）等网站中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本次政府采购活动；
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下（同一包号）的政府采购活动；
（4）本项目不接受联合体投标。


附件：详细技术要求
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	高精度经颅电刺激仪
	▲1.电刺激采样率 ≥ 1M sps；脑电采样率≥2000Hz，输入阻抗：≥7Gohm。（需提供相关证明材料） 
2.电刺激通道数≥ 32通道，返回通道数≥8通道；脑电导联数：≥64导。
3.单通道输出电流强度：0.001mA-4mA, 步长≤0.001mA。
4.支持多通道输出电流，返回通道实时电流等于各通道电极的电流之和，误差≤±10%。
5.输出电流稳定性：设备在负载电阻10Ω～8000Ω下的电流变化率≤5%。
6.支持在刺激过程中阻抗检查，可实时显示每个电极的接触阻抗，误差≤±10%。
7.具备急停按钮，刺激过程中可通过急停按钮中止刺激
8.内置高分辨率DDS电流刺激器, 支持频率步进≤0.001Hz变化。
9.支持多个通道独立编程，支持tDCS、tACS、toDCS、tPCS、tRNS、AM(amplitude modulation)振幅调制刺激、自定义复合波形刺激、TI(Temporally Interfering)时间干涉刺激等。
10.tPCS频率范围：0.001-1000Hz，步长≤0.001Hz。
11.tPCS脉宽范围：25us-25000ms，步长≤1us。
12.tACS频率范围：0.001-20000Hz，步长≤0.001 Hz。
13.tACS相位0-360°可调，调节步长≤1°。
14.具有Trigger IN /Trigger OUT 外部触发接口。
15.具有时钟同步接口，可支持多刺激器级联并保持多人脑间刺激相位同步。
16.集成脑电采集与电刺激功能的一体化架构，支持单独采集、单独刺激及闭环神经调控三种模式；可支持脑电-电刺激闭环，刺激响应延迟≤10ms
二、刺激软件技术参数
1.软件预设多种刺激协议，并支持编辑、预览、保存。
2.支持刺激协议导入导出，以及刺激波形可视化预览。
▲3.支持刺激过程中电流、阻抗实时监测功能；同时可自动保存电流、阻抗数据。（需提供相关证明材料）
4.支持自定义波形功能。
5.刺激时长设定时间内连续可调，超过40min有安全提示。
6.提供标准 API 接口，支持编程方式控制设备输出电刺激。
7.支持单伪和双伪刺激模式。
8.支持双盲实验功能。
9.软件支持切换显示中文或英文。
三、其它配套设备:≥1块拓展显示屏；≥1个USB小键盘；≥1个脑电帽专用清洗盒；≥2盒导电膏；≥1套Eprime和1套Matlab软件
	套
	1

	2
	语言学习多功能终端软件
	云桌面软件
	1.支持任意终端作为发送端将自身镜像同传给其它设备，同传时可在同传界面直观显示传输信息；支持增量同传和断点续传。
2.千兆环境下的同传峰值速度≥260MB/S，平均速度≥150MB/S（1200Mb/S）。
3.支持静默下发镜像；支持单个终端部署多个系统镜像；支持多种USB禁用模式和策略；支持外网访问禁用。
4.支持计划任务设置，可以设置每日、每周、每月、指定日期和指定时间点进行定时执行各种任务类型，包括开机、关机、还原、切换镜像等；
5.可配置开机自动启动操作系统或进入云桌面系统；支持在操作系统中通过托盘程序直接切换其它镜像。
6.支持批量下发还原策略，不同盘符可单独设置还原策略，支持不还原/每次还原/每周还原/每月还原。
#7.支持 C/S 和B/S 协同架构，可以通过浏览器、客户端访问管理后台，登录方式支持账号、手机扫码及本地管理密码。（提供现场演示）
	点
	45

	
	
	终端安全防护软件
	1.支持全网视角的终端资产统一清点，快速发现风险面：清点信息包括操作系统、应用软件、监听端口和终端账户，其中操作系统和监听端口支持从资产和终端两个视角进行统计和展示。
2.采用以决策树的模优先级排序模型，结合漏洞自身属性、外部漏洞情报以及资产暴露面等多个维度，在现有CVSS漏洞评分的基础上进一步消减高危漏洞数量，对发现的漏洞进行优先级排序，包含响应、关注、观察3种结果，辅助用户快速聚焦应该优先关注的漏洞威胁。
3.支持禁止黑客工具启动，包含：xuetr、ProcessHacker、PCHunter、Mimikatz等工具的自启动，可以防止黑客攻击。
#4.勒索病毒整体防护体系可展示已处置的恶意文件数量、已拦截可疑行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数；具备一键拦截已安装软件的恶意广告弹窗，可在客户端查看拦截记录，包括拦截内容、拦截次数等。（提供现场演示）
5.具备强力专杀云端下发通道，支持在管理端批量下发强力专杀工具到内网各终端快速响应终端威胁。
6.支持根据统计周期、终端名称、IP地址，补丁信息和漏洞等级等多维度的入侵检测日志，杀毒扫描日志，合规检测日志，管理员操作日志，运维日志，联动日志等的日志查询和检测。
	点
	45

	3
	智能化语言教学平台
	智能化英语教学平台
	1.系统可满足语言实验教学需要，具有听写训练、口语训练、各种口语考试等功能
2.人持文本自动生成配套音频，并对导⼊的资源按单词、短语、句型知识点自动⾼亮标识分析，教师端可自动统计标注知识点、标注人数，并对导⼊资料下发进⾏跟读训练，可设定手动跟读、自动领读、播放次数、跟读方式，跟读结束后，自动统计跟读结果，并从“完整性”、“准确性”、“韵律性”、“流利度”四个维度进⾏综合评分。
3.跟读训练：支持学生人机跟读训练，支持设定跟读次数、播放倍速；跟读结束后，自动统计跟读结果，教师可对学生跟读录音进行讲评。
4.听写训练：支持学生听写训练，可以设定听写内容、朗读次数、书写时间；可以自动统计练习结果，教师可以进行讲评。
5.自由复听：支持学生复听训练，设置倍速播放、音量；教师可以查看所有句的复听人次。
6.配音：支持选取资料配音和直接配音等多种方式，选择资料配音可以自动匹配当前资料有关主题的资料进行配音，也可按主题、年级、角色个数搜索配音素材，还可以选取本地素材进行配音。配音过程按配音视频中角色人数分组配音，组内成员耳机、话咪声音互通。
7.示范教学：可以选择教师桌面或学生桌面作为示范桌面，示范位学生可以操作示范桌面，非示范位学生可以观看示范桌面上示范学生的实时操作。示范过程中支持老师远程协助。
8.屏幕广播：支持将教师机屏幕、本地音视频统一广播至学生机，可进行主显广播和副显广播，并可结合电子画笔等工具辅助教学；支持教师一键对学生机统一远程关机、禁网、黑屏肃静；支持教师远程管控学生电脑屏幕，并且在小组讨论状态下遥控组长屏幕，参与小组讨论。
9.教案AI制作：人持教师从互联网、本地、百度网盘等多种渠道选择导⼊课文制作教案，并根据教师的要求，系统自动提取、⾼亮课文中学生的疑难知识点或新知识点，配备知识点教案，生成针对性的预习作业。
▲10.AI英语教材编辑：可根据教师选定的⽔平考试要求，系统显示⽔平考试的主要知识点范围、测试概率、应用要求、分值占比等每个知识点的考试要求，形成某一考试目标的测试知识图谱数字化教材分析：系统按照教师选择的编排模式和主题选择主体课文，实时查看课文选择进度、动态质量分析指数，包含教材⼤纲覆盖率、教材超纲比率、平均相关性、教材内容重复率等，系统自动对重复部分标红，教师可编辑课文，系统自动分析编辑后课文的重复率。（需提供相关证明材料）
11.英语口译教学模块：可以模拟同声传译/交替传译场景；可以自动打开录制功能，录制学生译音，学生译音和源音同步录制，音频播放中途可进行复述回放或源音回放;可模拟类似下雨声、会场声、翻页声、脚步声等真实场景干扰音，可以调节音量大小。
12.英语随堂听力、口语、阅读测试模块:教师可选择音频资料、音频文本混合资料制作试题，下发给学生作答，且系统可自动批改并统计学生听力作答结果。
13.协作式教学模块：教师可设定具体协作形式的功能，支持将学生分为小组写作、个人写作等形式；可选择系统智能的对学生写作结果进行评估，也可设置小组互评。以小组为单位相互之间对各自的协作成果进行评价打分，支持“多种互评方式。
14.网络化教学口语考试模块：支持制作试卷，并进行考试设置、实施等；考试结果支持考试录音文件保存，可回放考试录音，可实现考试录音学生机本地保存和考试结束后自动上传至教师端双备份。
15.电子资源管理模块：学校可根据具体需要调整资源建设模板的属性和标签内容；同时能够对系统标签进行添加、删除、检索等。
16.自习辅导模块：学生自习时，教师可以通过系统查看学生学习情况及资料使用统计情况；学生可查看当前自习进度，可根据进度选择学习内容，可返回上一篇及切换学习资料；教师可通过监视到的学生学习内容及情况对学生进行辅导，支持通过文字对话、语音对话进行辅导。
17.自主学习模块：可进行听力、阅读、协作等自主过关训练以及训练详情查看，可以记录个人足迹、学习行为，包括收藏资料、关注老师、学习资源类型及学习时长、阅览行为等数据。
18.远程遥控：支持教师远程管控学生电脑屏幕，并且在小组讨论状态下遥控组长屏幕，参与小组讨论。
	套
	1

	
	
	汉语言模考与测评平台
	（一）模拟训练考试模块
#1.模拟考试：输入姓名学号进行考试、考试题型包括但不限于单音节字词、多音节词语、短文朗读、命题说话；具有考试时间提示和时间走势图；模拟训练考试前具有试音功能，包括开始考试和结束考试等。（提供现场演示）
1. 提供普通话命题说话范文≥60篇及普通话短文朗读训练≥50篇、具有示范音频和自由调节音量大小、自由调节文本进度有快速、标准、低速、手动提供选择；测试功能点击开始朗读/结束朗读后提供录音试听、重录、提交后输入姓名学号上传到服务器进行评测。
3.水平测试真题试卷：具有国家普通话水平测试真题试卷不少于50题、具有单音节字词、多音节词语、短文朗读打开或关闭拼音功能组成；测试功能点击开始朗读/结束朗读后提供录音试听、重录、提交后输入姓名学号上传到服务器进行评测。
4.支持学生按照考试流程、指令完成考试步骤；支持学生自由启动考试模拟训练，支持模拟试卷数据导出PDF格式。
5.支持评测分析报告，根据题型试卷进行评测并查看数据报表；可以提供每次考试的总分、答题分，支持提供精准度、流利度等更细化的数据列表；成绩查询管理支持查看最新的课堂训练统计报告，报告中可以查看标题、准确度、完整度、流利度、综合得分等。
（二）读音训练评测模块
1.读音训练评测包括词语表（一）词语表（二）易错字、形近字、生僻字、多音字、轻声细语等功能；
2.词语表一选自《普通话水平测试用普通话词语表（表一）》、具有常用词内容≥60套；词语表二选自《普通话水平测试用普通话词语表（表二）》、具有常用词内容≥100套，具有示范音频、评测、打开关闭拼音功能。
3.普通话常用形近字≥10套、易错词语表≥18套、生僻字词语表≥5套、多音字词语表≥15套、轻声词语表≥5套，内容具有示范音频、普通话评测、打开关闭拼音功能。
4.支持读音训练可以提供数据报表、评测得分；数据报表具有精准度、流利度等更细化的数据反馈；评测分析报告，根据题型进行评测并支持查看数据报表；模拟训练结束后，并将数据保存提交、传到服务器进行评测。
5.系统自动收集学生读音训练数据包、评测得分等情况；学生训练过程中，教师可以实际看到学生提交的情况并可查看评测情况和录音试听；可对读音评测活动产生数据进行统计，包括数量统计，并展示数据列表。还可查看评测内容，包括总分数、流畅度、流利度，完整度等统计。
（三）发音专项模块
1.具有多音节、单音节、儿化音、声调、声母字词、韵母字词、声母韵母表；发音专项具有名家示范，跟读练习，提交，保存，试听，重录，评测，录音保存等功能。
2.普通话必考多音节≥40套列表内容，内容具有示范音频、普通话评测、打开关闭拼音功能；声母、韵母发音训练：具有名家发音示范，发音理论讲解，跟读练习，录音保存等；
▲3.支持声母、韵母发音训练，具有名家发音示范，发音理论讲解，跟读练习，录音保存等；可进行发音专项成绩查询，学生根据个人学习情况，可通过姓名或学号查询个人学习成绩表。（需提供相关证明材料）
4.声母字词发音专项：具有双唇音、舌尖后音、舌尖前音、平舌音、舌面音、鼻边音、翘舌音。功能具有名家示范，朗读保存，跟读练习；韵母字词发音专项：具有前鼻韵母、后鼻韵母、复韵母、单韵母。功能具有名家示范，朗读保存，跟读练习；
5.发音专项数据统计，包括评测详细、列表展现。还可查看评测内容，包括准确度，完整度，流利度，综合得分等统计；声调、多音节、单音节、儿化音训练结束后，系统自动上传状态数据和答卷包，并将数据保存提交、传到服务器进行评测。
（四）朗读资源库模块
1.具有唐诗宋词元曲、必读古诗、同步教材、精选散文、中华经典、寓言故事、国学经典、红色家书、学习强国，名家名著、毛泽东诗词等资源。
2.提供古诗合集≥1300首，内容具有示范音频；提供作家和作品名智能搜索；提供散文文章≥250篇、绕口令文章≥110篇；具有示范音频和自由调节音量大小、自由调节文本进度有快速、标准、低速、手动提供选择；提供作家和作品名智能搜索。
3.用户可以在后台资源模块和资源分类自主导入用户需要推广和传播的文本资源、音频资源等素材，系统支持素材的分类管理操作。后台资源导入成功后，在客户端页面可以对导入的素材资源进行阅读浏览、朗读等。
（五）后台数据管理模块
1.可根据工作需要开通用户权限，并获取账号及密码；可对语音训练，模拟考试评测活动产生数据进行统计，姓名、学号、标题、准确度、完整度、流利度、综合得分组成。
2.采购人可上传自己的专属文库资源，上传分类包括但不限于普通话资源上传、中文读音训练、中文模拟考试、唐诗宋词、经典诵读、同步教材上传等；可上传各种不同风格主题的音乐，通过后台数据可查看学生评测内容，包括准确度，完整度，流利度，综合得分等统计。
3.资源上传功能：包括标题、类型、朝代、作者、内容等标签；可自由选择类型分类上传、编辑、删除。
4.提供语音训练，模拟考试朗读评分和数据报表，后台支持数据报表查询；管理员可查看普通话智能评测机来源的所有考试试卷数量及详细列表，具体包括：作品内容标题、读者昵称、学号，姓名等信息。同时在成绩查询处对作品进行下载导出评分表等；可对语音训练，模拟考试评测活动产生数据进行统计，包括评测详细、列表展现。
	套
	1

	

3
	语言实训融合教学设备

	语言实训网络控制终端
	1.主机采用无风扇、无噪音，2U 标准工业金属机箱。
2.系统支持可编程液晶触摸屏面板接入，并具备系统开锁和解锁功能。
3.控制协议：采用RS232、TCP 等协议。
4.高清接口和通讯端口：具备≥4 路HDMI输入 、≥2 路HDMI输出；≥1 路音频输入，≥1 路麦克风输入接口，≥1 路音频输出，≥2 路60W 数字功放输出。≥2 路USB 接口，≥10 路控制串口（RS232＋RS485）。
5.检测和弱电端口：支持≥3 路数字I/O 接口，可接人体感知、断线报警等开关量传感设备。≥1 路IR 红外控制接口。≥2 路电脑物理开关接口。≥5 路12V/3A 常供电输出，≥5 路12V/3A可控供电输出。
6.强电输出接口：≥4 路10A/220V 强电输出。
7.可支持对文字、图片、媒体文件、直播流进行实时和排程实现全区或分区广播。文字广播支持按坐标按方向走字显示，图片、媒体文件和直播流支持全屏显示。
8.可支持对电脑画面和声音采集编码、传输、录制和转播。
9.配备≥7吋电容式触摸屏，参入要求如下：≥1路RS232控制接口，≥2路RS485控制接口，≥1路以太网接口,≥1路USB接口；可进行可视化编程，可快速制作符合多种系统的应用工程。
10.需与采购人现有多媒体管理平台对接，纳入采购人统一运维管理、在线巡课。在响应文件中提供对接方案。
	套
	1

	
	
	语言实训交互书写设备
	1. [bookmark: _GoBack]整体三拼接一体化设计副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔，主屏幕≥86英寸液晶显示器，钢化玻璃表面硬度≥9H，副屏支持普通粉笔直接书写，具有磁吸附功能；采用电容触控方式，支持≥50点触控。
2.设备内置扬声器，额定总功率≥80W；内置阵列麦克风，拾音角度≥180°，内置摄像头可拍摄≥1600万像素的照片。
3.具有防蓝光护眼功能。    
4.整机内置双WiFi6无线网卡。
▲5.内置AI书写美化功能，智能识别批注的书写轨迹；内置AR授课工具，支持对视频所采集的画面中叠加动态的3D 模型。（需提供相关证明材料）
2. 6.内置智能语音转文字工具，可将内置麦克风拾取的语音进行文字转译，以悬浮字幕形式将转译文字显示在屏幕上。
7.内置电脑模块，内存≥8GB，硬盘≥256GB，采用按压式卡扣，和整机的连接采用万兆级接口。
	套
	1

	
	
	语言实训板书无尘机
	1.结构：≥2个板擦清洗盒，≥5寸电容式触摸屏，一套水循环过滤系统，对污水进行过滤可循环使用。
2.系统调节：触摸屏界面可调节水量大小；进入到设置界面，可进行水量调节，挤压次数调节，冲洗次数的调节，可根据学校情况进行调节。
3.智能检测：一键开启后进行检测清洗；当水量不足时，通过液位检测检测，显示屏上设有提示。
4.使用完板擦后，将板擦放止清洗盒内，通过远距离红外检测，板擦盒进行90度旋转，并开启整个清洗工作，显示屏上设有提示；清洗完成后，黑板擦自动归位，打开门便可使用。
5.过滤系统：采用反循环水处理系统，≥2次污水过滤，水可多次循环使用。
6.智能板擦规格采用高密度乳胶海绵，挤压后湿度适中，即擦即写。
7.设备内部结构采用水电隔离，水路和电路形成单独模块空间；具有过载保护以及短路保护。
	套
	1

	
	
	智慧讲台
	1.参考尺寸（长宽高）：1630x800x825mm（公差±10mm）（闭合尺寸）。
2.讲桌采用套层的升降设计。
3.讲桌升降立柱双电机两节升降装置，升降行程≥480mm。抗下滑设计，电动升降器升降速度: ≥35mm/s，升降噪音≤48db，桌面负载: ≥120KG；具有遇阻回退安全保护；升降器具备陀螺仪保护模块，防倾侧保护。
4.桌面围边采用木质弯曲工艺，桌面主材采用厚度≥25mm的高密度中纤板，侧边采用圆弧工艺处理，表面采用三聚氰胺和侧面采用PVC封边，无毒无味，防潮防水，防腐蚀。
5.讲桌下层具有≥12U落地的独立标准机架式机柜，具有落地的电脑主机箱位，机箱前门带锁，上部留有机箱的光驱门。
6.配备≥23吋显示器，显示器下方采用高精度阻尼转轴的角度调节机构，调节范围0~35°，任意角度可实现稳固锁定。显示器底座具有一个键盘放置区域，可以用来放置鼠标和键盘。
7.升降电机采用手控器控制，手控器集成LED可显示桌面高度，≥3种高度预设模式，可一键恢复到预设高度
8.桌面上具备模块接口，其中包括≥1个国标220V电插座、≥2个的 USB接入口，≥1路标准HDMI 输入接口。
9.讲桌配有ABS材料的水杯架，可旋转角度≥90度，实现隐藏式安装。
	套
	1

	
	
	学生实训支撑设备
	1.单人位参考尺寸（mm）：约750mm*500mm*750mm，可根据实际情况调整。
2.搭配升降器，采用铝合金材质，齿轮齿条升降，具有防水、防静电等功能，可单机使用或集合控制，可以任意分组，任意组合升降，控制方式多样化。
3.上升过程中装饰面板自动打开，液晶屏直立伸出桌面并自动接通电源；上升后，显示器自动摆角0～30°，下降时液晶屏自动调整 为直立状态，自断电源；液晶屏电源自动切断并开始下降，液晶屏完全下降装饰板自动合起。
4.采用钢木结合设计，面板采用≥25mm E1级防火板，支撑骨架采用≥50*15mm钢管，边角圆弧。
	位
	44

	
	
	课堂质量AI智能分析系统
	（一）AI智能分析终端≥1台
1.主机采用集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、远程运维参数设置功能；且无需借助算力服务器，可实现动作和行为识别，开启AI分析功能，在平台生成课堂分析评价报告。
2.包括但不限于以下接口：≥2个HDMI高清采集接口，≥5个RJ45接口，≥4个USB类型接口；≥4路可同一时间输出不同视频源的高清视频输出；≥2个线线性立体声输入，支持≥2个线性立体声音频输出；提供≥3个USB接口以及≥1个Type-C接口，支持USB UVC、UAC协议，实现单USB线缆同时传输视频与音频信号
3.连接主流视频会议软件。
4.设备网口可支持10/100/1000Mbps自适应，支持 IPV4，IPV6；支持串口通信，可通过中控协议实现中控控制，控制开关机、开始/暂停/停止录制。
5.可支持在主机断电的情况下，实现≥2个音频输入断电扩声。
6.设备具备标准化数据接口，可将课堂数据自动汇聚至学校智慧教学管理平台。在响应文件中提供对接方案。
（二）智能降噪麦克风≥1套：可通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整；支持全频自适应AI降噪技术，麦克风支持≥2个音频接口，支持盲插；可通过AI降噪功能自动过滤掉教室内翻书声、敲黑板拍桌子声、拉动座椅板凳声、拍掌声等常见噪音。
（三）配备高清摄像机≥2个：摄像机采用全景特写双镜头，一体化集成设计，支持4K超高清，全景镜头水平视场角≥110°，图像传感器有效像素≥400万；特写镜头水平视场角≥40°，图像传感器有效像素≥800万；内置图像识别跟踪算法，实现跟踪定位控制功能。
（四）配备AI教评及课堂学情分析功能
1.支持设置AI量表，提供AI分析指标库，指标数量≥10。
#2.支持用户自定义AI教评指标模版，可自定义填写维度名称、维度权重、选择维度下需AI观测指标、每项指标分数。（提供现场演示）
3.可支持统计课室人数，支持显示教室的学生出勤人数、出勤率数据；可支持统计前排区域的学生人数，统计前排学生的就坐率峰值数据；可支持通过分析课中学生抬头行为，统计课节时间内学生的平均抬头率数据。
4.支持根据课堂分析内容得出总分，并生成AI评语。
5.支持根据教师语音转写，总结教师本节课的教学目标内容及对应时间点；支持总结本节课程教师讲授的重难点知识，根据时间点展示重难点内容；支持总结本节课程教师设置的学科思维、学科历史、学科前沿、跨学科联系内容，分别展示知识重点及对应时间点。
6.支持展示教师出勤情况，通过时间轴标记计划上/下课时间点、教师到课时间点、教师离开时间点，并生成文字结论；可支持展示教师授课过程中出现敏感词数量及提及次数，并可展示对应时间点及语音转写的内容；可支持统计教师在课堂中对考勤的管理；可支持分析教师的着装仪态、规范程度。
7.教学提问分析：可分析教学过程中教师提问时序图。
8.支持分析课堂音视频，总结判断课堂中教师是否引导学生课后进行深入思考。
9.支持总结课堂中审辩思维、沟通能力、合作能力、课程思政的教学内容。
#10.支持自定义编辑多维度数据看板，如基础数据、质量管理、资源建设、AI评价；可编辑的组件数量≥30个，每个组件都可编辑，并拖拽的方式插入看板；组件图表包括但不限于词云、柱状图、排行榜、曲线的图表样式，以便展示不同的数据指标。（提供现场演示）
11.可通过数据看板查看课程类型占比、AI教评概览、AI教评得分分布、教师出勤率、准时上课率、准时下课率、课堂管理覆盖率。
（五）要求对现有房间进行环境提升，包括但不限于以下内容：≥64㎡吊顶造型，要求所提供主材及其配套辅材环保、无味，整体美观大方，符合国家环保要求；≥64㎡防静电地板，全钢陶瓷防静电地板，参考规格600*600*40mm，铺装高度≤300mm；≥90㎡墙面处理，采用吸音板+墙面粉刷相结合方式，颜色根据采购人要求定制，根据采购人要求对墙面进行文化设计；根据现场实际情况进行灯光改造，包含但不限于灯线、软膜灯箱等；最终环境提升方案，以采购人具体要求为准。
	套
	1

	
	
	数字音频处理器
	1.标准机架式设备，高度≤1.5U，集成音频处理和功率放大器，采用DSP嵌入式音频处理算法，具有音量指示灯和≥3寸液晶显示屏。
2.支持≥4路音频输入，其中至少2路采用3.5mm接口，支持≥4路凤凰端输出;≥1路USB声卡可直接应用于电脑腾讯会议声卡选项，需提供会议软件声卡选择功能截图；≥1路USB控制面板接口，可外接控制面板实现一键上下课、音量控制、麦克风静音等功能。
3.具有≥2路RS-232接口，具有≥1路RS-485串行接口，具有≥2路的弱电IO接口。
4.采用数字功放，最大输出功率：≥2*150W。
5.内置自适应音频处理算法，在不同场地均能实现自动校准，技术指标要求：反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度：≥15dB；自动增益控制（AGC）：增益控制幅度：-12dB - +12dB。自适应背景降噪（ANS）：信噪比提升≥18dB ；回声消除（AEC）：回音消除尾音长度：≥512ms，回声消除幅度：≥ 60dB，收敛速度：≥ 60dB/S ；信噪比：≥95dB，信号处理延时≤8ms ；本地扩声声场不均匀度≤5dB；所有音频处理部分的频率响应： 20Hz-20kHz（±3dB）。
6.主机内置调试软件，支持4级抗混响功能，支持无线麦优先功能，支持麦克风信道调换；
7.具有≥1路RJ45专用广播输入接口，能接收网络音频数据流，转成模拟信号到音箱播放。
	台
	1

	
	
	无线麦克
	1.采用UHF数字调制和无线抗干扰编码技术。
2.接收机和充电底座采用一体化设计，话筒插入充电座即可自动完成配对，开机即用。
3.充电底座集成鹅颈麦克风功能，鹅颈麦克风话筒杆长度可选。
4.无线话筒具有翻页笔和激光笔功能；具有独立音量加减按键。
5.充电底座具有物理解锁按键，可通过中控实现上课解锁，下课后话筒插入底座自动锁死
	套
	1

	
	
	扩声音箱
	1.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）。
2.额定阻抗：8Ω。
3.灵敏度：85-90dB。
4.匹配功率：30W-80W。
5.高音单元：≥1×1吋“丝膜高音”,低频单元：≥1×4.5吋。
6.接线端子：单线分音。
	对
	1

	
	
	语言实训网络传输设备
	1.固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个，最大可用端口数≥28个。
2.交换容量≥360Gbps，包转发率≥120Mpps。
3.所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。
4.支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速。
	2
	台


备注：
1、 本项目为交钥匙项目，供应商根据采购人要求，完成本项目所涉及所有软硬件设备安装调试工作，提供本项目设备安装所需配套辅材，对项目所涉及辅材要求如下：要求网线采用六类非屏蔽网线，要求其他电源线、HDMI高清线、音频线等辅材均符合国标。
2、 技术参数中标注“▲”为重要技术参数，标注“#”为需要现场演示内容。
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