
山东师范大学招标采购项目需求公示表
编号: 
	基本情况

	项目名称
	山东师范大学2026年信息办多模态运算节点采购项目

	项目主管单位
	信息化工作办公室

	第三方咨询服务单位
	山东善立招标有限公司

	项目信息

	包号
	标的名称
	数量
	是否允许进口
	是否创新产品
	是否专门面向中小微或预留份额
	预算金额（最高限价）

	1
	多模态运算开发一体机
	1台
	否
	否
	否
	280

	
	智算中枢节点服务器
	2台
	否
	否
	否
	

	
	高性能计算服务器
	1台
	否
	否
	否
	

	需求描述

	技术要求
	一、项目概况
本项目为山东师范大学2026年信息办多模态运算节点采购项目，总预算280.00万元。
二、技术要求 
详见附件：详细技术要求。

	商务要求
	1、 交货期：
自合同签订之日起1个月内供货安装调试完毕。
2、 交付地点：
设备全部到达山东师范大学校内指定地点。
3、付款条件：
中标人供货并安装调试完成，使用单位初步验收合格后支付合同价款的60%；经招标人验收合格后，招标人支付至合同价款的100%。
4、验收：
招标人根据《山东省财政厅关于进一步加强政府采购履约验收工作的指导意见》及招标人要求进行验收。
4.1货物运抵现场后，招标人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，招标人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。
4.2货物由中标人进行安装，完毕后，招标人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由招标人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。
5、质量保证期：
5.1质保期：国产设备原厂质保3年（清单技术规格要求中有要求的按照清单要求执行）。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期，质保及售后须注明质保主体（原厂或投标人）。
5.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，招标人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，招标人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。
6、售后服务：
6.1投标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。
6.2投标人自报响应、维修时间以及备品备件情况。
7、培训
投标人提供技术培训，包括设备使用维护、工作原理、基本操作、常见故障处理等。

	政策要求
	严格落实财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》本国产品政策、采购绿色建材、推广节能建筑等国家最新政府采购政策。

	绩效目标
	服务学校人工智能算力需求。

	其他要求
	投标人资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3、本项目的特定资格要求：（1）在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”（credit.shandong.gov.cn）等网站中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本次政府采购活动；
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下（同一包号）的政府采购活动；












附件：详细技术要求
多模态运算开发一体机（数量1台）
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	是否可以作为评分因素
	指标要求

	1
	产品规格
	*CPU规格
	*CPU 信息
	否
	供应商给出CPU 信息，包含 CPU 数量（≥4）、型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽

	2
	产品规格
	*主板规格
	*主板支持的 CPU 和内存情况
	否
	供应商给出主板支持的CPU 和内存的型号数量

	3
	产品规格
	
	*主板内存槽数量
	是
	非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 4 个

	4
	产品规格
	
	*主板存储接口
	是
	至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种

	
5
	产品规格
	
	*PCIe 插槽接口
	
否
	符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容

	
6
	产品规格
	
	*主板 PCIe插槽数量及规格
	

是
	a) 高度大于44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不少于5个；
b) 单路服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 4 个，可通过扩展卡进行插槽扩展

	
7
	产品规格
	
	板载网络接口
	否
	支持板载网络接口应不少于 1 个1GE 网口

	8
	产品规格
	
	主板 OCP 插槽数量
	否
	支持OCP2.0 及以上插槽的数量不少于 1 个

	9
	产品规格
	*内存规格
	*内存数量
	否
	≥16

	10
	产品规格
	
	*内存规格
	否
	≥DDR4

	11
	产品规格
	
	*内存通道
	是
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确

	12
	产品规格
	*存储规格
	*硬磁盘实配容量
	是
	服务器产品至少要配备一款存储设备:实配固态盘单盘可用容量不小于 480GB，NVMe SSD容量不小于3.84TB

	13
	产品规格
	
	*硬盘实配数量
	否
	实配固态盘数应不小于 2 块,NVMe SSD盘数应不小于 2 块

	14
	产品规格
	
	*硬盘插槽数量及规格
	否
	a) 机箱高度为88.9mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 8 块，机箱高度为44.45mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 4 块。
b) 存储型服务器可支持硬盘数量应不少于 24 块。

	15
	产品规格
	RAID卡规格（支持RAID卡）
	RAID 卡支持的 SAS接口数
	是
	≥8

	16
	产品规格
	*网络规格
	*网口速率和数量
	否
	配置 不少于2 张双口 25GE 网卡（含 25G 多模光模块），配置 不少于4 块双口 200GE 光网卡（含 200G 多模光模块及配套线缆）

	17
	产品规格
	*外部
	*显示接口
	否
	显示接口类型应不少于 1 种，如： VGA、DP、HDMI 等

	18
	产品规格
	接口规格
	*USB 接口
	否
	配备 USB 接口，如 USB2.0、USB3.0等

	19
	产品规格
	
	特殊接口及孔位
	否
	前面板预留 1 个专用USB 母座接口孔位

	20
	产品规格
	
	其他接口
	否
	a) 串口数量不少于 1 个，并可实现GB/T 6107 或 GB/T 26803.2 的相关功能；
b) 服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留 1 个专用 USB 母座接口孔位

	21
	产品规格
	
*电源规格
	电源冗余模式
	否
	整机电源模块按2+2冗余

	22
	产品规格
	
	*电源模块数量
	否
	≥4

	23
	产品规格
	
	*电源功率
	否
	电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求。单电源功率≥2600W。

	24
	产品规格
	
	电源指示灯
	否
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态

	
25
	
产品规格
	
*整机规格
	*外观和结构
	否
	a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；
d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；
e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；
f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度；
g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确

	26
	产品规格
	
	*尺寸（高×宽×深）
	否
	供应商给出产品尺寸；
设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要

	27
	产品规格
	
	*环境适应性
	否
	气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10~ 35℃ , 贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃) ；大气压86～106kPa

	28
	产品规格
	
	*机械环境适应性
	否
	机械环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定

	29
	产品规格
	
	*噪声
	否
	符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值
塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB

	30
	产品规格
	
AI 计算单元规格
	
AI 计算单元
	否
	配备AI计算单元应符合如下要求：
a) 具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持 FP16、BF16、FP32、 FP64、INT8 和 INT16 等中的 1 种；
b)配置≥配置8张昇腾NPU卡，整机 AI 处理器间互联带宽≥390GB/s，整机显存规格≥512GB；单个 AI 处理器/加速卡支持≥313TFLOPS@FP16 算力，单卡≥64GB HBM 高带宽内存

	31
	产品规格
	
	一键式迁移
	否
	服务器配备AI计算单元，提供训练脚本迁移工具

	32
	产品规格
	机柜规格
	*机柜尺寸
	否
	供应商给出长度、高度和深度

	33
	功能要求
	*主板功能
	*主板外部接口种类
	否
	支持 USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口

	34
	功能要求
	*网络功能
	*网络功能
	否
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能

	35
	功能要求
	*CPU功能
	*计算处理
	否
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能

	36
	功能要求
	
	*密码算法实现
	否
	CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T
37092 或 GM/T 0028 的相关规定

	37
	功能要求
	存储功能
	内存校验
	否
	支持内存校验或内存增强型纠错功能

	38
	功能要求
	RAID卡功能（支持RAID卡）
	RAID 卡RAID 级别支持
	
是
	RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5/6

	39
	功能要求
	
	RAID 卡
BBU 单元
	否
	RAID 卡支持电池或电容备份单元

	40
	功能要求
	*电源功能
	*电源热插拔
	否
	整机电源模块应具备热插拔功能

	41
	功能要求
	
	*电源过流保护
	否
	支持过流及短路保护的功能

	42
	功能要求
	*整机功能
	*散热方式
	否
	支持风冷或液冷等散热方式

	
43
	功能要求
	*管理系统功能
	*BMC 固件基础功能
	



















否
	1) 支持 DHCP 设置网络功能；
2)支持静态 IP 设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；
12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15)支持设置口令策略功能；
16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能；
20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理；
21)应支持固件版本查询、固件升级
22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能

	44
	功能要求
	
	*BIOS 固件基础功能
	否
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
c）支持设置界面中英文显示切换功能；
d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；
e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；
g）支持安全启动功能；
h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
j）支持 RAID 识别和启动功能；
k）支持串口重定向功能；
l）支持固件更新功能；
m）支持BIOS 固件设置的恢复出厂功能；
n）支持网络引导启用和关闭功能

	45
	功能要求
	
	*远程控制
	否
	支持远程关机和重新启动功能

	46
	功能要求
	*操作系统及驱动功能
	*操作系统及驱动的升级
	否
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级

	47
	功能要求
	
	操作系统及驱动的
备份还原
	否
	支持操作系统备份及还原功能

	
48
	功能要求
	
	*操作系统功能
	
否
	a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；
b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指

	
49
	功能要求
	*中文信息处理功能
	*中文信息处理
	
否
	
符合 GB 18030 的有关规定

	50
	安全要求
	*关键部件安全要求
	*关键部件安全要求
	否
	CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	51
	安全要求
	*固件安全要求
	*故障检测
	否
	支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警

	52
	安全要求
	
*系统安全要求
	*弱口令字典检查
	否
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令

	53
	安全要求
	
	*白名单访问控制
	否
	支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制

	54
	安全要求
	
	*二次鉴别
	否
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作

	55
	安全要求
	
	*密码证书安全加密存储
	否
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法

	56
	安全要求
	
	*敏感信息安全加密传输
	否
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息

	57
	安全要求
	*信息安全要求
	*研发过程安全
	否
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清
单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯

	58
	安全要求
	*物理安全
	*物理安全
	否
	安全要求应符合 GB 4943.1 的规定

	59
	安全要求
	*限用物质的限量要求
	*限用物质的限量要求
	否
	限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求

	60
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU 主频
	否
	≥2.6GHz

	61
	性能要求
	
	*单 CPU 核数
	否
	≥48

	62
	性能要求
	
	*单 CPU 末级缓存容量
	是
	≥48MB

	63
	性能要求
	*内存性能
	单内存模块容量
	是
	≥64GB

	64
	性能要求
	
	*内存速率
	是
	≥3200MT/s

	65
	性能要求
	RAID卡性能
	RAID 卡缓存容量大小
	否
	配备 RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量不少于 4GB

	66
	性能要求
	*电源能耗
	*电源能耗
	否
	符合 GB/T 9813.3 的有关规定

	67
	兼容要求
	*部件兼容性要求
	*内存兼容性
	是
	适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格

	68
	兼容要求
	
	*固态存储兼容性
	是
	适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格

	69
	兼容要求
	
	*网卡兼容性
	是
	网卡应适配两种或以上厂商产品

	70
	兼容要求
	
	*功能卡兼容性
	否
	内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡

	71
	兼容要求
	*外设兼容性
	*外设兼容性
	是
	兼容多种主流生产商的外部设备，
包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动

	72
	兼容要求
	*软件兼容性
	*数据库兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品

	73
	兼容要求
	
	*中间件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的中间件产品

	74
	兼容要求
	
	*平台软件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的大数据平台

	75
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*整机可靠性
	是
	m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h

	76
	可靠性要求
	
	*风扇可靠性
	是
	风扇寿命应不低于40000h

	77
	可靠性要求
	
	*部件可靠性
	否
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)

	
78
	包装及运输要求
	*包装及运输要求
	*标志、包装、运输和贮存
	否
	符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	79
	服务要求
	*服务响应
	*服务响应
	
是
	a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b) 提供同城 2h、异地 4h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；
c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	80
	服务要求
	
	*培训服务
	否
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	81
	服务要求
	*服务周期
	*服务周期
	是
	a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年；
b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；
c) 产品停止服务时间应提前1 年告知客户；
d) 产品发布日期需在随机文件中明确

	82
	服务要求
	*服务工具要求
	*工具要求
	否
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权

	
83
	
服务要求
	
	*驱动安装升级指引
	
否
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引

	84
	服务要求
	
	*管理软件
	否
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能

	85
	服务要求
	*增值服务
	*厂家升级产品软件与扩容服务
	是
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力

	86
	服务要求
	
	*提供上门服务
	是
	供应商具备提供上门服务的能力(可收费)

	87
	供保要求
	*供应链质量
	*抗干扰性
	否
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售

	88
	供保要求
	
	*供应能力证明
	否
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货









智算中枢节点服务器(数量2台)
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标 
	是否可以作为评分因素
	指标要求

	1
	产品规格
	*CPU规格
	*CPU 信息
	否
	供应商给出CPU 信息，包含 CPU 数量（≥2）、型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽

	2
	产品规格
	

*主板规格
	*主板支持的 CPU 和内存情况
	否
	供应商给出主板支持的CPU 和内存的型号数量

	3
	产品规格
	
	*主板内存槽数量
	是
	非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 4 个

	4
	产品规格
	
	*主板存储接口
	是
	至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种

	
5
	
产品规格
	
	*PCIe 插槽接口
	否
	符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容

	6
	产品规格
	
	*主板 PCIe插槽数量及规格
	是
	a) 高度大于44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不少于5个；
b) 单路服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 4 个，可通过扩展卡进行插槽扩展

	7
	产品规格
	
	板载网络接口
	否
	支持板载网络接口应不少于 1 个1GE 网口

	8
	产品规格
	
	主板 OCP 插槽数量
	否
	支持OCP2.0 及以上插槽的数量不少于 1 个

	9
	产品规格
	*内存规格
	*内存数量
	否
	≥8

	10
	产品规格
	
	*内存规格
	否
	≥DDR4

	11
	产品规格
	
	*内存通道
	是
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确

	12
	产品规格
	*存储规格
	*硬磁盘实配容量
	是
	a) 配备硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘单盘可用容量应不小于8TB 
b)固态盘，实配固态盘单盘可用容量不小于480GB

	13
	产品规格
	
	*硬盘实配数量
	否
	实配硬磁盘应不小于 2 块,
固态盘数应不小于 2 块

	14
	产品规格
	
	*硬盘插槽数量及规格
	否
	a) 机箱高度为88.9mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 8 块，机箱高度为44.45mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 4 块。
b) 存储型服务器可支持硬盘数量应不少于 24 块。

	15
	产品规格
	RAID卡规格（支持RAID卡）
	RAID 卡支持的 SAS接口数
	是
	≥8

	16
	产品规格
	*网络规格
	*网口速率和数量
	否
	网卡：配置1张双口25GE网卡（含25G多模光模块），配置1块双口100GE光网卡（含100G多模光模块）

	17
	产品规格
	*外部
	*显示接口
	否
	显示接口类型应不少于 1 种，如： VGA、DP、HDMI 等

	18
	产品规格
	接口规格
	*USB 接口
	否
	配备 USB 接口，如 USB2.0、USB3.0等

	19
	产品规格
	
	特殊接口及孔位
	否
	前面板预留 1 个专用USB 母座接口孔位

	20
	产品规格
	
	其他接口
	否
	a) 串口数量不少于 1 个，并可实现GB/T 6107 或 GB/T 26803.2 的相关功能；
b) 服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留 1 个专用 USB 母座接口孔位

	21
	产品规格
	*电源规格
	电源冗余模式
	否
	整机电源模块按2+2冗余

	22
	产品规格
	
	*电源模块数量
	否
	≥4

	23
	产品规格
	
	*电源功率
	否
	电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求。单电源功率≥2000W。

	24
	产品规格
	
	电源指示灯
	否
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态

	
25
	

产品规格
	

*整机规格
	
*外观和结构
	

否
	a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；
d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；
e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；
f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度；
g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确

	26
	产品规格
	
	*尺寸（高×宽×深）
	否
	供应商给出产品尺寸；
设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要

	27
	产品规格
	
	*环境适应性
	否
	气候环境适应性应符合GB/T
9813.3 的有关规定，工作温度 10~ 35℃ , 贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃) ；大气压86～106kPa

	28
	产品规格
	
	*机械环境适应性
	否
	机械环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定

	29
	产品规格
	
	*噪声
	否
	符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值
塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB

	30
	产品规格
	AI 计算单元规格
	AI 计算单元
	
否
	配备AI计算单元应符合如下要求：
a) 具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持 FP16、BF16、FP32、 FP64、INT8 和 INT16 等中的 1 种；
b)NPU卡：配置4张昇腾 AI芯片国产NPU卡，单卡算力≥280T  FLOPS@FP16，单卡配置显存≥64GB HBM ；

	31
	产品规格
	
	一键式迁移
	否
	服务器配备AI计算单元，提供训练脚本迁移工具

	32
	产品规格
	机柜规格
	*机柜尺寸
	否
	供应商给出长度、高度和深度

	33
	功能要求
	*主板功能
	*主板外部接口种类
	否
	支持 USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口

	34
	功能要求
	*网络功能
	*网络功能
	否
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能

	35
	功能要求
	*CPU功能
	*计算处理
	否
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能

	36
	功能要求
	
	*密码算法实现
	否
	CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T
37092 或 GM/T 0028 的相关规定

	37
	功能要求
	存储功能
	内存校验
	否
	支持内存校验或内存增强型纠错功能

	38
	功能要求
	RAID卡功能（支持RAID卡）
	RAID 卡
RAID 级别支持
	是
	RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5/6

	39
	功能要求
	
	RAID 卡
BBU 单元
	否
	RAID 卡支持电池或电容备份单元

	40
	功能要求
	*电源功能
	*电源热插拔
	否
	整机电源模块应具备热插拔功能

	41
	功能要求
	
	*电源过流保护
	否
	支持过流及短路保护的功能

	42
	功能要求
	*整机功能
	*散热方式
	否
	支持风冷或液冷等散热方式

	
43
	
功能要求
	*管理系统功能
	*BMC 固件基础功能
	否
	1)支持 DHCP 设置网络功能；
2)支持静态 IP 设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；
12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15)支持设置口令策略功能；
16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能；
20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理；
21)应支持固件版本查询、固件升级
22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能

	
44
	
功能要求
	
	
*BIOS 固件基础功能
	

否
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
c）支持设置界面中英文显示切换功能；
d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；
e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；
g）支持安全启动功能；
h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
j）支持 RAID 识别和启动功能；
k）支持串口重定向功能；
l）支持固件更新功能；
m）支持BIOS 固件设置的恢复出厂功能；
n）支持网络引导启用和关闭功能

	45
	功能要求
	
	*远程控制
	否
	支持远程关机和重新启动功能

	46
	功能要求
	*操作系统及驱动功能
	*操作系统及驱动的升级
	否
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级

	47
	功能要求
	
	操作系统及驱动的备份还原
	否
	支持操作系统备份及还原功能

	
48
	功能要求
	
	*操作系统功能
	
否
	a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；
b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指

	
49
	功能要求
	*中文信息处理功能
	*中文信息处理
	否
	符合 GB 18030 的有关规定

	50
	安全要求
	*关键部件安全要求
	*关键部件安全要求
	否
	CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	51
	安全要求
	*固件安全要求
	*故障检测
	否
	支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警

	52
	安全要求
	*系统安全要求
	*弱口令字典检查
	否
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令

	53
	安全要求
	
	*白名单访问控制
	否
	支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制

	54
	安全要求
	
	*二次鉴别
	否
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作

	55
	安全要求
	
	*密码证书安全加密存储
	否
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法

	56
	安全要求
	
	*敏感信息安全加密传输
	否
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息

	57
	安全要求
	*信息安全要求
	*研发过程安全
	否
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清
单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯

	58
	安全要求
	*物理安全
	*物理安全
	否
	安全要求应符合 GB 4943.1 的规定

	59
	安全要求
	*限用物质的限量要求
	*限用物质的限量要求
	否
	限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求

	60
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU 主频
	否
	≥2.6GHz

	61
	性能要求
	
	*单 CPU 核数
	否
	≥48

	62
	性能要求
	
	*单 CPU 末级缓存容量
	是
	≥48MB

	63
	性能要求
	*内存性能
	单内存模块容量
	是
	≥64GB

	64
	性能要求
	
	*内存速率
	是
	≥3200MT/s

	65
	性能要求
	RAID卡性能
	RAID 卡缓存容量大小
	否
	配备 RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量不少于 2GB

	66
	性能要求
	*电源能耗
	*电源能耗
	否
	符合 GB/T 9813.3 的有关规定

	67
	兼容要求
	*部件兼容性要求
	*内存兼容性
	是
	适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格

	68
	兼容要求
	
	*固态存储兼容性
	是
	适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格

	69
	兼容要求
	
	*网卡兼容性
	是
	网卡应适配两种或以上厂商产品

	70
	兼容要求
	
	*功能卡兼容性
	否
	内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡

	71
	兼容要求
	*外设兼容性
	*外设兼容性
	是
	兼容多种主流生产商的外部设备，
包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动

	72
	兼容要求
	

*软件兼容性
	*数据库兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品

	73
	兼容要求
	
	*中间件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的中间件产品

	74
	兼容要求
	
	*平台软件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的大数据平台

	75
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*整机可靠性
	是
	m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h

	76
	可靠性要求
	
	*风扇可靠性
	是
	风扇寿命应不低于40000h

	77
	可靠性要求
	
	*部件可靠性
	否
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)

	78
	包装及运输要求
	*包装及运输要求
	*标志、包装、运输和贮存
	否
	符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	79
	服务要求
	*服务响应
	*服务响应
	是
	a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b) 提供同城 2h、异地 4h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；
c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	80
	服务要求
	
	*培训服务
	否
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	
81
	
服务要求
	
*服务周期
	


*服务周期
	


是
	a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年；
b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；
c) 产品停止服务时间应提前1 年告知客户；
d) 产品发布日期需在随机文件中明确

	83
	服务要求
	*服务工具要求
	
*工具要求
	
否
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权

	84
	服务要求
	
	*驱动安装升级指引
	否
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引

	85
	服务要求
	
	*管理软件
	否
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能

	86
	服务要求
	*增值服务
	*厂家升级产品软件与扩容服务
	是
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力

	87
	服务要求
	
	*提供上门服务
	是
	供应商具备提供上门服务的能力(可收费)

	88
	供保要求
	*供应链质量
	*抗干扰性
	否
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售

	89
	供保要求
	
	*供应能力证明
	否
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货


























高性能计算服务器(数量1台)
	
序号
	
指标分类
	一级指标
	
二级指标 
	是否可以作为评分因素
	
指标要求

	
1
	产品规格
	*CPU规格
	*CPU 信息
	否
	供应商给出CPU 信息，包含 CPU 数量（≥2）、型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽

	2
	产品规格
	*主板规格
	*主板支持的 CPU 和内存情况
	否
	供应商给出主板支持的CPU 和内存的型号数量

	3
	产品规格
	
	*主板内存槽数量
	是
	非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 4 个

	4
	产品规格
	
	*主板存储接口
	是
	至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种

	
5
	产品规格
	
	*PCIe 插槽接口
	否
	符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容

	6
	产品规格
	
	*主板 PCIe插槽数量及规格
	是
	a) 高度大于44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不少于5个；
b) 单路服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 4 个，可通过扩展卡进行插槽扩展

	7
	产品规格
	
	板载网络接口
	否
	支持板载网络接口应不少于 1 个1GE 网口

	8
	产品规格
	
	主板 OCP 插槽数量
	否
	支持OCP2.0 及以上插槽的数量不少于 1 个

	9
	产品规格
	


*内存规格
	*内存数量
	否
	≥4

	10
	产品规格
	
	*内存规格
	否
	≥DDR5

	
11
	产品规格
	
	*内存通道
	是
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确

	12
	产品规格
	*存储规格
	*硬磁盘实配容量
	是
	固态盘，实配固态盘单盘可用容量不小于960GB

	13
	产品规格
	
	*硬盘实配数量
	否
	固态盘数应不小于 2 块

	
14
	产品规格
	
	*硬盘插槽数量及规格
	否
	a) 机箱高度为88.9mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 8 块，机箱高度为44.45mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 4 块。
b) 存储型服务器可支持硬盘数量应不少于 24 块。

	15
	产品规格
	RAID卡规格（支持RAID卡）
	RAID 卡支持的 SAS接口数
	是
	≥8

	16
	产品规格
	*网络规格
	*网口速率和数量
	否
	网卡：2块2端口25Gb/s 光接口以太网卡（含以太网多模光模块），1张四端口千兆电接口网卡;

	17
	产品规格
	*外部
	*显示接口
	否
	显示接口类型应不少于 1 种，如： VGA、DP、HDMI 等

	18
	产品规格
	接口规格
	*USB 接口
	否
	配备 USB 接口，如 USB2.0、USB3.0等

	19
	产品规格
	
	特殊接口及孔位
	否
	前面板预留 1 个专用USB 母座接口孔位

	20
	产品规格
	
	其他接口
	否
	a) 串口数量不少于 1 个，并可实现GB/T 6107 或 GB/T 26803.2 的相关功能；
b) 服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留 1 个专用 USB 母座接口孔位

	21
	产品规格
	

*电源规格
	电源冗余模式
	否
	交流&240V高压直流电源模块

	22
	产品规格
	
	*电源模块数量
	否
	≥4

	23
	产品规格
	
	*电源功率
	否
	电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求。单电源功率≥2000W。

	24
	产品规格
	
	电源指示灯
	否
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态

	
25
	
产品规格
	
*整机规格
	*外观和结构
	

否
	a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；
d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；
e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；
f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度；
g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确

	26
	产品规格
	
	*尺寸（高×宽×深）
	
否
	供应商给出产品尺寸；
设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要

	27
	产品规格
	
	*环境适应性
	否
	气候环境适应性应符合GB/T
9813.3 的有关规定，工作温度 10~ 35℃ , 贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃) ；大气压86～106kPa

	28
	产品规格
	
	*机械环境适应性
	否
	机械环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定

	29
	产品规格
	
	*噪声
	否
	符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值
塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB

	
30
	产品规格
	AI 计算单元规格
	AI 计算单元
	否
	配备AI计算单元应符合如下要求：
a) 具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持 FP16、BF16、FP32、 FP64、INT8 和 INT16 等中的 1 种；
b)不少于4块，72G显存GPU卡，单卡FP16算力≥258TFLOPS;

	31
	产品规格
	
	一键式迁移
	否
	服务器配备AI计算单元，提供训练脚本迁移工具

	32
	产品规格
	机柜规格
	*机柜尺寸
	否
	供应商给出长度、高度和深度

	33
	功能要求
	*主板功能
	*主板外部接口种类
	否
	支持 USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口

	34
	功能要求
	*网络功能
	*网络功能
	否
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能

	35
	功能要求
	*CPU功能
	*计算处理
	否
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能

	36
	功能要求
	存储功能
	内存校验
	否
	支持内存校验或内存增强型纠错功能

	37
	功能要求
	RAID卡功能（支持RAID卡）
	RAID 卡
RAID 级别支持
	
是
	RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5/6

	38
	功能要求
	
	RAID 卡
BBU 单元
	否
	RAID 卡支持电池或电容备份单元

	39
	功能要求
	*电源功能
	*电源热插拔
	否
	整机电源模块应具备热插拔功能

	40
	功能要求
	
	*电源过流保护
	否
	支持过流及短路保护的功能

	41
	功能要求
	*整机功能
	*散热方式
	否
	支持风冷或液冷等散热方式

	

42
	
功能要求
	*管理系统功能
	*BMC 固件基础功能
	否
	1) 支持 DHCP 设置网络功能；
2)支持静态 IP 设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；
12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15)支持设置口令策略功能；
16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能；
20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理；
21)应支持固件版本查询、固件升级
22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能

	43
	功能要求
	
	*BIOS 固件基础功能
	否
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
c）支持设置界面中英文显示切换功能；
d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；
e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；
g）支持安全启动功能；
h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
j）支持 RAID 识别和启动功能；
k）支持串口重定向功能；
l）支持固件更新功能；
m）支持BIOS 固件设置的恢复出厂功能；
n）支持网络引导启用和关闭功能

	44
	功能要求
	
	*远程控制
	否
	支持远程关机和重新启动功能

	45
	功能要求
	

*操作系统及驱动功能
	*操作系统及驱动的升级
	否
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级

	46
	功能要求
	
	操作系统及驱动的
备份还原
	否
	支持操作系统备份及还原功能

	47
	功能要求
	
	*操作系统功能
	
否
	a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；
b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指

	48
	功能要求
	*中文信息处理功能
	*中文信息处理
	否
	符合 GB 18030 的有关规定

	49
	安全要求
	*固件安全要求
	*故障检测
	否
	支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警

	50
	安全要求
	*系统安全要求
	*弱口令字典检查
	否
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令

	51
	安全要求
	
	*白名单访问控制
	否
	支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制

	
52
	安全要求
	
	*二次鉴别
	
否
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作

	
53
	安全要求
	
	*密码证书安全加密存储
	
否
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法

	54
	安全要求
	
	*敏感信息安全加密传输
	否
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息

	55
	安全要求
	*信息安全要求
	*研发过程安全
	否
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清
单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯

	56
	安全要求
	*物理安全
	*物理安全
	否
	安全要求应符合 GB 4943.1 的规定

	57
	安全要求
	*限用物质的限量要求
	*限用物质的限量要求
	否
	限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求

	58
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU 主频
	否
	≥2.1GHz

	59
	性能要求
	
	*单 CPU 核数
	否
	≥32

	60
	性能要求
	
	*单 CPU 末级缓存容量
	是
	≥48MB

	61
	性能要求
	*内存性能
	单内存模块容量
	是
	≥64GB

	62
	性能要求
	
	*内存速率
	是
	≥5600 RDIMM

	63
	性能要求
	RAID卡性能
	RAID 卡缓存容量大小
	否
	配备 RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量不少于 4GB

	64
	性能要求
	*电源能耗
	*电源能耗
	否
	符合 GB/T 9813.3 的有关规定

	65
	兼容要求
	*部件兼容
性要求
	*内存兼容性
	是
	适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格

	66
	兼容要求
	
	*固态存储兼容性
	是
	适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格

	67
	兼容要求
	
	*网卡兼容性
	是
	网卡应适配两种或以上厂商产品

	68
	兼容要求
	
	*功能卡兼容性
	否
	内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡

	69
	兼容要求
	*外设兼容性
	*外设兼容性
	是
	兼容多种主流生产商的外部设备，
包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动

	70
	兼容要求
	*软件兼容
性
	*数据库兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品

	71
	兼容要求
	
	*中间件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的中间件产品

	72
	兼容要求
	
	*平台软件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的大数据平台

	73
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*整机可靠性
	是
	m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h

	74
	可靠性要求
	
	*风扇可靠性
	是
	风扇寿命应不低于40000h

	75
	可靠性要求
	
	*部件可靠性
	否
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)

	
76
	包装及运输要求
	*包装及运输要求
	*标志、包装、运输和贮存
	
否
	符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	77
	
服务要求
	*服务响应
	*服务响应
	是
	a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b) 提供同城 2h、异地 4h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；
c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	78
	服务要求
	
	*培训服务
	否
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	79
	服务要求
	*服务周期
	*服务周期
	是
	a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年；
b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；
c) 产品停止服务时间应提前1 年告知客户；
d) 产品发布日期需在随机文件中明确

	80
	服务要求
	*服务工具要求
	*工具要求
	
否
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权

	81
	服务要求
	
	*驱动安装升级指引
	
否
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引

	82
	服务要求
	
	*管理软件
	否
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能

	83
	服务要求
	*增值服务
	*厂家升级产品软件与扩容服务
	
是
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力

	84
	服务要求
	
	*提供上门服务
	是
	供应商具备提供上门服务的能力(可收费)

	85
	服务要求
	虚拟化授权
	配≥2颗cpu虚拟化授权
	是
	实配≥2颗cpu虚拟化授权，可接入现有虚拟化平台，实现统一资源管理。

	86
	供保要求
	*供应链质量
	*抗干扰性
	否
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售

	87
	供保要求
	
	*供应能力证明
	否
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
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