
山东师范大学招标采购项目需求公示表
编号: SDSL-2026-212
	基本情况

	项目名称
	山东师范大学2026年新闻与传媒学院4K COMS 直播摄像机集群采购项目

	项目主管单位
	新闻与传媒学院

	第三方咨询服务单位
	山东善立招标有限公司

	项目信息

	包号
	标的名称
	数量
	是否允许进口
	是否创新产品
	是否专门面向中小微或预留份额
	预算金额（最高限价）

	1
	4K超高清摄像机1
	1
	否
	否
	否
	249.60

	2
	4K超高清摄像机2
	1
	否
	否
	否
	

	3
	4K超高清摄像机3
	1
	否
	否
	否
	

	4
	摄像机控制单元 
	3
	否
	否
	否
	

	5
	高清液晶寻像器
	3
	否
	否
	否
	

	6
	摄像机托板
	3
	否
	否
	否
	

	7
	HDR转换
	1
	否
	否
	否
	

	8
	三脚架
	2
	否
	否
	否
	

	9
	无线内部通话系统
	1
	否
	否
	否
	

	10
	双联监看设备
	1
	否
	否
	否
	

	11
	4K数字矩阵
	1
	否
	否
	否
	

	12
	矩阵控制面板
	1
	否
	否
	否
	

	13
	UHD自动倒换器
	1
	否
	否
	否
	

	14
	UHD自动倒换器控制面板
	1
	否
	否
	否
	

	15
	UHD SDI多画面处理器
	1
	否
	否
	否
	

	16
	UHD信号转换器
	1
	否
	否
	否
	

	17
	直播背包
	2
	否
	否
	否
	

	18
	直播背包流媒体推流设备
	2
	否
	否
	否
	

	19
	三维拓展现实系统
	1
	否
	否
	否
	

	20
	调光台
	1
	否
	否
	否
	

	21
	操作台
	2
	否
	否
	否
	

	需求描述

	技术要求
	一、项目概况
本项目为山东师范大学2026年新闻与传媒学院4K COMS 直播摄像机集群采购项目，总预算249.60万元。
二、技术要求 
详见附件：详细技术要求。

	商务要求
	1、 交货期：
自合同签订之日起1个月内供货安装调试完毕。
2、 交付地点：
设备全部到达山东师范大学校内指定地点。
3、付款条件：
中标人供货并安装调试完成，使用单位初步验收合格后支付合同价款的60%；经招标人验收合格后，招标人支付至合同价款的100%。
4、验收：
[bookmark: _GoBack]招标人根据《山东省财政厅关于进一步加强政府采购履约验收工作的指导意见》及招标人要求进行验收。
4.1货物运抵现场后，招标人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，招标人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。
4.2货物由中标人进行安装，完毕后，招标人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由招标人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。
5、质量保证期：
5.1质保期：国产设备原厂质保3年（清单技术规格要求中有要求的按照清单要求执行）。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期，质保及售后须注明质保主体（原厂或投标人）。
5.2质保期内含硬件维护和软件升级。
5.3质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，招标人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，招标人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。
6、售后服务：
6.1投标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。
6.2投标人自报响应、维修时间以及备品备件情况。
7、培训
投标人提供技术培训，包括设备使用维护、工作原理、基本操作、常见故障处理等。

	政策要求
	严格落实财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》、本国产品政策、采购绿色建材、推广节能建筑等国家最新政府采购政策。

	绩效目标
	 改善实验教学条件，提高人才培养质量

	其他要求
	投标人资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3、本项目的特定资格要求：（1）在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”（credit.shandong.gov.cn）等网站中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本次政府采购活动；
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下（同一包号）的政府采购活动；










附件：详细技术要求
	序号
	货物名称
	计量单位
	数量
	技术规格要求(简要描述)

	1
	4K超高清摄像机1
	台
	1
	▲1、≥2/3英寸4K CMOS；
2、灵敏度≥F10；
3、信噪比≥62dB；
4、具备支持UHD/1080/50P/60P拍摄格式；
5、具有肤色细节调整功能； 
6、具有镜头失真自动补偿功能；
7、支持高光部分的饱和度可单独调节；
8、支持输出12G/高清数字信号；
9、光纤传输，需支持单模光纤或者复合光缆；
10、支持HDR、HLG。支持增益差、黑电平偏移、HDR拐点等设置，支持以太网 IP 透传；
11、支持 4K 及 HLG HDR 信号输出；摄像机光纤电缆*1条(≥100米)，包含配套线缆盘；2/3" 4K摄像机用广播级4K广角镜头*1个，带倍率扩展镜；接口：标准2/3英寸 B4卡口；规格需≥：变焦倍率：14倍，广角端：4.5mm；数字内聚焦,电控全伺服变/聚焦组件；配原厂镀膜UV镜：127mm， 9片光圈叶片；具备自动光亮补偿；具备呼吸抑制功能。

	2
	4K超高清摄像机2
	台
	1
	1、≥2/3英寸4K CMOS；
2、灵敏度≥F10；
3、信噪比≥62dB；
4、具备支持UHD/1080/50P/60P拍摄格式；
5、具有肤色细节调整功能； 
6、具有镜头失真自动补偿功能；
7、支持高光部分的饱和度可单独调节；
8、支持输出12G/高清数字信号；
9、光纤传输，需支持单模光纤或者复合光缆；
10、需支持HDR、HLG。支持增益差、黑电平偏移、HDR拐点等设置，支持以太网IP透传；
11、支持 4K 及 HLG HDR 信号输出；摄像机光纤电缆*1条，(≥100米)，包含配套线缆盘；2/3" 4K摄像机用广播级4K标准镜头*1，带倍率扩展镜；接口：标准2/3英寸 B4卡口；规格需≥：变焦倍率：18倍，广角端：7.6mm；数字内聚焦,电控全伺服变/聚焦组件；配原厂镀膜UV镜：82mm， 9片光圈叶片；具备自动光亮补偿；具备呼吸抑制功能。

	3
	4K超高清摄像机3
	台
	1
	1、≥2/3英寸4K CMOS；
2、灵敏度≥F10；
3、信噪比≥62dB；
4、具备支持UHD/1080/50P/60P拍摄格式；
5、具有肤色细节调整功能； 
6、具有镜头失真自动补偿功能；
7、支持高光部分的饱和度可单独调节；
8、支持输出12G/高清数字信号；
9、光纤传输，需支持单模光纤或者复合光缆；
10、需支持HDR、HLG。支持增益差、黑电平偏移、HDR拐点等设置，支持以太网IP透传；
11、支持 4K 及 HLG HDR 信号输出，需配套学校原有2/3" 4K摄像机用广播级4K标准镜头使用；摄像机光纤电缆*1条，(≥100米)，包含配套线缆盘；全伺服镜头控制器*1套，远程控制摄像机的变焦、聚焦、音视频信号的返送。

	4
	摄像机控制单元 
	台
	3
	1、提供≥2路12G-SDI信号输出；
2、提供≥8路3G/1.5G-SDI信号输出；
3、提供模拟信号输出接口；
4、供≥２路返送视频信号；
5、提供指示灯、通话等外接设备的输入接口；
6、具备接受模拟黑场（BB）作为外同步锁相信号。
7、采用推杆式光圈控制器。能够对摄像机的参数做全功能遥控调整；
8、实现对摄像机机头菜单，基站菜单的全功能调用；
9、配显示屏可调整摄像机参数；带有USB接口；与摄像机控制单元的网络化连接，实现系统集中控制；
10、4KHDR与HDSDR统一调光时，具备通过增益差及黑电平联动调整功能。
11、遥控面板与基站采用以太网或者专线连接，提供≥30米线缆。

	5
	高清液晶寻像器
	台
	3
	1、 分辨率≥1920 x 1080 ；
2、 ≥7 英寸液晶面板；
3、 宽高比为16：9；
4、 亮度≥300cd/㎡；
5、 对比度≥1000:1 ，
6、 具备波形监视器功能，具备3G-SDI 输入接口；
7、支持接入查看外部视频源（包括第三方设备），支持视频返送。

	6
	摄像机托板
	个
	3
	与所投摄像机三脚架云台及机头配套的摄像机托板，支持承载与快速拆装要求。

	7
	HDR转换
	个
	1
	需支持4K模式下HDR转换和色域转换，支持≥6路输入上变换；支持≥3路输出下变换。

	8
	三脚架
	套
	2
	1、云台类型：球碗型液压云台；
2、云台特点：发光水平泡、配有1/4及3/8外接螺丝孔；
3、云台碗径：≥100mm；
4、云台承重：≥30kg；
5、动平衡：≥15档调节；
6、水平/垂直阻尼：≥7档调节；
7、俯仰范围：90度— -80度；
8、架体结构：三段式支撑，具备快速锁扣结构；
9、架体材质：碳纤维；
10、标配配件：可伸缩手柄*2，脚架软包*1、重型脚轮*1。

	9
	无线内部通话系统
	套
	1
	1、系统需配备全双工无线语音通话及 TALLY 功能，设备≥：四通道通话主站、无线通话主站及子机（含专业通话耳机）、双通道两线/四线转换器等部分组成；
2、四通道通话主站参数需满足：标准19寸1RU四通道通话主站；主站配有自动感应的耳麦连接器和内置扬声器，支持头戴式耳机和鹅颈麦切换选择；四通道均配有独立的呼叫，对讲，收听按键；支持无线通话设备联动同步控制；配置≥轻型单耳通话耳麦*1，18吋鹅颈话筒*1；
3、无线通话主站及子机参数需满足：设备工作频段为 UHF，内置自动跳频机制，可智能识别并避开干扰信道；稳定传输≥450米高质量全双工语音通话；支持加密；主机支持3芯XLR接口鹅颈麦，8芯专业通话耳机，3.5mm接口通用耳机；具有分组通话的功能；无线子机具备大容量内置锂电池，充满电可以使用10小时以上；支持应急保障；设备包含≥：子机*10，专业通话耳机*10，主持人用空气导管耳机*2，主机用通话耳机*1，主机用通话麦克*1；
4、双通道两线/四线转换器参数需满足：均配置独立的输入输出增益调节模块与状态显示功能；
5、需具备双向信号转换能力，支持两路 2 线信号到两路 4 线信号的转换，支持平衡线路与非平衡线路的灵活转换；

	10
	双联监看设备
	台
	1
	1、采用机架式安装设计，配备≥8英寸双联显示屏，支持4K超高清信号监看，能同时呈现两路视频画面；
2、接口端覆盖12G/6G/3G/HD/SD-SDI全规格SDI接口及HDMI2.0接口；
3、功能指标：音频与监看：支持 SDI 信号音频解嵌，可分离视频信号中的音频轨道，且内置扬声器实现音频实时监听；
4、专业图像分析：搭载波形图、矢量图等专业图像分析工具，可检测画面亮度、色彩相位等参数；色彩适配：支持 REC709、EBU、DCI-P3 D65、DCI-P3、REC2020等多类色彩。

	11
	4K数字矩阵
	台
	1
	1、机架式主机，全硬件架构，双电源；
2、≥32路12G-SDI输入，32路12G-SDI输出，最高支持2160P60，1路REF输入；
3、≥3个RS422控制接口，2个RS232控制接口；
4、支持第三方软件主机进行远程控制，1个NMS网络管理口，支持网络控制；
5、支持日志记录、导出功能。

	12
	矩阵控制面板
	台
	1
	1、机箱，单电源；
2、≥1个RS422控制接口，1个RS232控制接口；
3、控制按键及对应主机工作模式显示灯。

	13
	UHD自动倒换器
	台
	1
	1、机架式主机，全硬件架构，双电源；
2、带液晶屏，可显示主机每路输入信号的状态、格式、行场相位，REF状况，网口IP地址，箱内温度等信息；支持NTP方式授时；
3、≥4路12G-SDI视音频信号输入，带线缆均衡，2路12G-SDI 输出，最高支持2160P60，支持DDR垫片信号通道；1路REF信号输入；
4、自动模式下支持信号倒换监测,视频倒换监测，音频倒换监测；
5、≥4个RS422控制接口，2个RS232控制接口；
6、需支持第三方软件主机进行远程控制，1个网络管理口，支持网络控制、支持SNMP协议。

	14
	UHD自动倒换器控制面板
	台
	1
	1、机架式主机，单电源；
2、≥4个RS422控制接口，可连接4个主机进行远程控制；
3、≥4组独立控制按键及对应主机工作模式显示灯。

	15
	UHD SDI多画面处理器
	台
	1
	1、机架式主机，全硬件架构，双电源；
2、无极旋钮，≥2.0寸高像素液晶屏；
3、SDI信号输入≥：16路 12G-SDI、SDI信号环出≥：16路；
4、输出：≥2路12G-SDI、2路HDMI 2.0 ；
5、输入制式：1080 25p/29.97p/30p/50p/59.94p/60p、2160 25p/29.97p/30p/50p/59.94p/60p；
6、输出制式：高清1080P50，超高清2160P50、输出模式：支持单屏模式、双屏模式、四屏模式输出；
7、需支持网络时钟校时、LTC时码显示、需支持UMD文字、背景颜色、透明度设置、需支持视频窗、音频表、UMD、Tally灯、时钟等显示元素；
8、需支持对图像内容进行监测，对图像中出现的静帧、黑场、彩条进行报警、需支持对音频内容进行监测，对音频中出现的静音、爆音进行报警，同时可设置爆音监测电平阈值；
9、需支持 Web页面设置，支持远程升级以及恢复出厂设置。

	16
	UHD信号转换器
	套
	1
	1、 标准机架式主机，全硬件架构；
2、具有智能控温功能；
3、具备LED指示灯和错误报警功能；
4、机箱支持≥10张模块卡插入，支持网络集中控制；
▲5、配备：4K视分卡*3，支持2路12G-SDI输入，8路12G-SDI输出，兼容HD，3G、6G，带电缆均衡；
▲6、配备：UHD上变换卡*2，含接口板，最高支持2160P60；1路HD-SDI输入，1路HD-SDI环出，2路上变换12G-SDI输出，1路REF输入，带帧同步功能；
7、支持多种上变换方式选择，上变换图像质量参数可调整；支持LUT表导入，对相关参数进行调整；支持拨码开关选择配置上变换方式。

	17
	直播背包
	台
	2
	▲1、配置≥3个内置5G模组，≥1个外置扩展口、≥1个WiFi、≥1个有线网口；
2、通讯模组应使用内置天线矩阵；
3、支持在终端液晶上或者远程监看和控制每张SIM卡的工作状态，监看状态至少包括是否插卡、是否拨号成功、运营商名称、信号强度以及实时码率；
4、配置≥1个12G SDI和≥一个HDMI2.0(Type-A)音视频输入接口，支持音频嵌入，SDI和HDMI接口实时双备份且SDI输入优先，任意一路信号丢失不会信号中断；
5、配置≥1个HDMI环出接口；
6、配置≥1个串行接口。支持双色Tally灯的控制；
7、支持4K 2160P25/30/50/60，HD 1080P24/25/30/50/60，HD 720P50/60等多种帧频格式；
8、 支持H.265(HEVC)编码及H.264视频编码，可软件切换两种编码方式，编码参数可设置，H.265可支持10bit；
9、支持实时直播、高质量延时直播（边存边传）和文件传输；
10、支持CBR和VBR两种编码码率工作模式；
11、在直播模式下可以将编码流实时收录在本地，在设备空闲状态下可以将收录文件同步到服务器；
12、支持直播或录播转发状态下自动或者手动开始设置，可以通过系统设置选择自动开始或者手动开始。
13、终端支持单卡推流，最大支持4路并发推流(rtmp/rtmps/rtsp/srt)，可以选择通过指定的网卡直接进行本地推流。
14、录播模式下支持定时推流功能。支持节目推流功能,1个推流任务最大支持4路节目推流(rtmp/rtmps/rtsp/srt)。
15、支持多机位帧同步功能；
16、支持RTMP/RTMPS、HLS、UDP-TS、SRT、RTSP等常用流媒体协议，可以在不通过管控平台配合情况下在液晶上自主对流协议进行管理；
17、支持加密功能，可以对实时节目和文件进行加密传输；
18、支持节目返送功能。
19、配置≥128G本地高速存储；
20、内置电池，续航时间≥4小时，并支持外置摄像机电池和交流电源适配器供电。支持电池冗余热插拔。支持热插拔切换。
21、配置≥5英寸电容触摸显示屏。
22、支持对直播同步文件和高质量延时直播收录文件及二进制传输文件的集中任务管理
23、支持通过液晶屏对内置电池电量和充放电状态实时监看
24、具备防误操作设计，液晶屏具备锁屏和屏幕保护功能，具备防止误碰关机功能；
25、电源输入接口具备安全锁；
26、支持信号源音频监听功能。
27、支持IFB通话。
28、每套背包需提供≥3家运营商SIM卡，总流量≥880G/年，连续提供3年
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	直播背包流媒体推流设备
	台
	2
	1、配备液晶显示面板，设置操作按键，可查看网口地址、软件版本、系统状态等相关信息。≥4个千兆网口，≥4个3.0USB，≥1个HDMI/VGA接口
2、机架式设备，配置4通道4K输出卡，同时输出2路4K或者4路高清信号；
3、处理器不低于四核八线程，主频≥3.70GHz，不低于4TB 7200转企业级硬盘，不低于32G DDR4内存，采用Linux操作系统；
4、提供友好的控制端管理UI，为用户提供终端、直播节目、文件及系统的在线管理；
5、支持在实时直播、录播和文件传输工作模式之间切换，可以控制直播及录播的开始及停止；
6、提供对终端的授权接入安全机制；
7、提供直播预览和直播状态监控机制，可以在线实时监看终端直播视频及传输状态；
8、可以远程控制终端工作状态和工作参数，包括传输参数、编码参数和传输启停等；
9、支持录播控制功能，可以控制终端边录制边传输，支持断点续传服务，可以控制服务器边接收边通过SDI通道输出，可以设置定时推流；
10、提供对终端不同移动通讯网卡的在线管理功能，实时进行链路质量监测和流量曲线实时显示；
11、支持双向VOIP通话功能； 
12、支持将指定的直播流进行解码输出，输出通道可选择，同一个节目可以在多个输出通道上同时输出；
13、支持对直播流进行在线分发，可以通过UDP-TS、RTMP、RTMPS、HLS、SRT、RTSP等流媒体协议进行流实时节目分发，单终端分发数量≥4路
14、支持直播过程中控制服务器端收录启停，收录文件可以选择保存为TS或者MP4格式。
15、可以对收录存储在服务器的节目文件进行检查、查询和下载等管理，同时支持对节目文件解码后在指定的信号输出通道上通过SDI接口输出。
16、支持多ISP接入功能；
17、端到端最小输出延时时间小于1秒；
18、在直播模式下，支持远程对终端的最大传输码率进行设置，最大传输码率不低于70Mbps，修改传输码率时不会造成传输中断；
19、在传输中断时，SDI输出画面应停留在最后一帧，避免出现黑屏现象；
20、支持分布式部署；
21、要求在分布式部署方式下，解码服务器支持Tally信号采集和外来即插即用声卡配合实现Tally和通话功能；
22、支持对收录文件、直播同步录制上传文件、高质量延时直播回传文件等节目文件进行集中管理，支持下载、SDI解码输出等操作；
23、支持返送功能；
24、支持外来IP流接入；
25、支持对高质量延时直播可视化管理；
26、要求可以对SDI解码输出进行可视化管理，能控制SDI输出的制式变换，支持选择SDI输出通道，可以监看输出通道的状态；
27、支持NDI输出；
28、支持对终端回传节目进行转码，转码参数可配置，并允许选择使用原始码流或者转码码流进行推流；
29、支持可以跟外部存储系统对接，将回传节目实时写入外部存储；
30、支持PGM返送功能。
31、支持Tally信号采集和转换;
32、支持IP拉流输入采集，支持流协议rtmp/rtmps/rtsp/srt。
33、支持服务器文件网盘分享功能。
34、支持服务器SDI参考输入信号的检测。
35、支持竖屏监看。
36、要求控制软件对多终端列表监控与管理;。
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	三维拓展现实系统
	台
	1
	1、支持扩展现实功能，可以将虚拟场景的画面扩展到LED以外的区域，实现“360°无限场景”的显示效果，摄像机推拉摇移时，LED屏内和屏外画面保持同步，输出画面无抖动、撕裂、闪烁现象；
2、支持avi、hvc、wmv、mp4、3gp、mpg、mpeg、mov、mkv、m2v、ts、 mts、m2t、m2ts、flv、f4v、m4v、dat、vob、webm、bmp、jpg、jpeg、png、ico、tiff、cur、tif 多种视频图像文件格式，单视频硬解分辨率上限可达16384*16384，支持YUV420/422/444，支持10/12bit色深，支持透明通道；
3、具备高性能实时渲染能力；
4、支持匹配追踪数据，同步对接至渲染系统，并实时渲染虚拟场景；
5、支持16K * 16K视频和图像分辨率同步播放；
6、支持实时修改引擎场景工程；
7、支持同时加载多个虚拟场景进行渲染；
8、支持无人值守，通过合成端实现一体化播控；
9、支持实时粒子视觉效果文件；
10、支持对接 主流渲染引擎；
11、支持对接主流摄像机追踪系统；
12、支持渲染画面万兆传输至服务器；
13、支持与服务器同步时间线进行渲染；
14、支持接收局域网内的OSC控制指令；
15、支持将多套渲染媒体服务器对接至一个合成系统支持通过切换工程，实现单台设备进行背景渲染/前景渲染两类应用模式的切换。
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	调光台
	台
	1
	1、灯光控制台配备≥6个DMX输出和1个DMX输入，需支持65536个通道参数，包含≥：10个电动推杆、1个总控推杆、AB场手动推杆、6个编码器、1个调光轮和1个轨迹球；背光按键；支持多用户操作，可设置各用户权限；
2、控制台接口：需具备2个千兆以太网口；≥4个USB接口，内置键盘；
配备MIDI输入输出接口、时间码接口、音频输入输出接口、麦克风输入接口等，可实现与音频设备、时序设备的联动，支持声控灯光、时间码同步灯光等复杂演出模式。

	21
	操作台
	组
	2
	1、铝合金控制台，框架板材采用冷轧钢板，厚度≥1.5mm,承重≥300kg，台体参考深度为1200mm，工作面参考高度为地面以上730mm，并有校平器来调整；
2、控制台的水平高度可调节；
3、台面设有4U斜面，显示器直接摆放台面。控制台整体可拆分组合支持各自移动、变换位置和进行修改；
4、整个控制台安装含内部走线设计，配专业扎线槽，分电源线和信号线；尺寸严格按照19吋标准机架设计规范设计；底柜不落地，底柜前门为转轴式，后门插卡式，平面台上可嵌入式安装各类设备；要求控制台下部底柜空间能放下一台立式主机。
5、含PDU插排。


备注:▲为重要参数。
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