
山东师范大学招标采购项目需求公示表
编号: SDSL-2026-219
	基本情况

	项目名称
	山东师范大学2026年信息办数据科研平台采购项目

	项目主管单位
	信息化工作办公室

	第三方咨询服务单位
	山东善立招标有限公司

	项目信息

	包号
	标的名称
	数量
	是否允许进口
	是否创新产品
	是否专门面向中小微或预留份额
	预算金额（最高限价）

	1
	大模型计算平台
	1
	否
	否
	否
	382.48

	
	串行计算集群平台
	1
	否
	否
	否
	

	
	深度学习训练推理平台
	1
	否
	否
	否
	

	
	ROCE交换机
	1
	否
	否
	否
	

	需求描述

	技术要求
	一、项目概况
本项目为山东师范大学2026年信息办数据科研平台采购项目，总预算382.48万元。
二、技术要求 
详见附件：详细技术要求。

	商务要求
	1、 交货期：
自合同签订之日起1个月内供货安装调试完毕。
2、 交付地点：
设备全部到达山东师范大学校内指定地点。
3、付款条件：
中标人供货并安装调试完成，使用单位初步验收合格后支付合同价款的60%；经招标人验收合格后，招标人支付至合同价款的100%。
4、验收：
招标人根据《山东省财政厅关于进一步加强政府采购履约验收工作的指导意见》及招标人要求进行验收。
4.1货物运抵现场后，招标人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，招标人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。
4.2货物由中标人进行安装，完毕后，招标人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由招标人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。
5、质量保证期：
5.1质保期：国产设备原厂质保3年（清单技术规格要求中有要求的按照清单要求执行）。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期，质保及售后须注明质保主体（原厂或投标人）。
5.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，招标人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，招标人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。
6、售后服务：
6.1投标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。
6.2投标人自报响应、维修时间以及备品备件情况。
7、培训
投标人提供技术培训，包括设备使用维护、工作原理、基本操作、常见故障处理等。

	政策要求
	严格落实财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》本国产品政策、采购绿色建材、推广节能建筑等国家最新政府采购政策。

	绩效目标
	 服务学校人工智能算力需求。

	其他要求
	投标人资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3、本项目的特定资格要求：（1）在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”（credit.shandong.gov.cn）等网站中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本次政府采购活动；
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下（同一包号）的政府采购活动；










附件：详细技术要求
	序号
	采购标的名称
	计量单位
	数量
	是否进口
	技术规格要求

	1
	大模型计算平台
	套
	1
	否
	1、采用风冷散热方式，单节点提供非稀疏情况下AI 算力≥2.24P FLOPS@FP16。
2、CPU及AI芯片通过安全可靠测评。
3、CPU：单节点提供≥4 颗 ARM 处理器；单颗 CPU 主频≥2.6GHz，核数≥48 核。
4、AI 芯片：单节点配置≥8 颗 AI 芯片，整机 AI处理器间互联带宽≥390GB/s，整机显存≥512GB；单个 AI 处理器支持≥280TFLOPS@FP16 算力和≥5TFLOPS@FP32 算力，单卡≥64GB HBM 高带宽内存。
5、内存：配置内存≥1024GB，单根内存≥ 64GB，支持≥32 个内存插槽。
6、存储：配置≥2 块 480G SSD, ≥2 块3.84TBNVMe SSD 硬盘。
7、阵列卡：缓存≥4G，支持 RAID 0/1/5/6/10，配置掉电保护。
8、网卡：配置≥ 2 张双口 25GE 网卡（含 25G 多模光模块），配置≥4 块双口 200GE 光网卡（含 200G 多模光模块及配套线缆）。
9、电源模块支持热插拔，2+2 冗余备份，单电源功率≥2600W。
10、节点软件功能：
10.1 支持异构算力纳管，提供分布式云管理能力。支持统一管理和调度 GPU、华为昇腾 NPU、寒武纪 MLU 和海光 DCU 等多种异构计算设备。
10.2 可按照公共资源池、专属资源池的划分资源，并支持将公共资源池、专属资源池以配额的方式分配给用户进行使用，基于资源池可查看当前已分配的队列信息及任务信息。
10.3 实现队列管理，支持多种建模方式，可针对训练任务分配资源队列及设置训练时长限制，并可按照模型训练、模型推理工作负载进行队列的划分；可查看当前正在运行的任务数及详情。
10.4 提供 FIFO 调度、优先级调度、主导资源调度（DRF）、组调度等调度策略。 
10.5 提供算法管理功能，支持预置算法、新建算法、导出、编辑及删除等功能，提供算法的镜像管理功能；提供预置算法仓库功能，集成计算机视觉、自然语言处理、自动语音识别、强化学习、机器学习等领域不少于 50 种算法，实现零代码训练、评估和预测。
10.6 支持 TensorFlow、PyTorch、Mindspore、Paddlepaddle 等异构 AI 框架，支持单机多卡以及多机多卡分布式并行训练任务。
10.7 支持在线代码开发，实现在线模型开发、调试与训练全流程操作，支持训练过程实时监控，提供可视化工具查看训练过程参数变化。
10.8 提供训练任务的运行状态查看，包括版本状态、配置参数、日志、资源等信息；支持查看智算平台训练和推理任务信息，以及任务上运行的容器组监控信息，实时跟进任务的运行情况。
10.9 具备模型仓库功能，对平台模型进行统一纳管，支持模型导入、及删除功能，实现在线快速部署。
10.10 实现多维度查看集群及节点内加速卡、CPU、内存和显存等资源的使用情况，支持查看容器组上运行的容器信息和容器监控；支持 K8S 标准集群的接入和管理。
10.11 提供针对平台的操作及接口访问日志的记录功能，提供登录日志、操作日志、服务日志的管理功能，并保存不低于 90 天。
10.12 提供对智算平台内的资源规格进行配置，将加速卡、CPU 和内存以合理的比例进行组合配置，分配给租户使用。
10.13 平台支持对接开源或商用高性能存储系统，支持存储在线扩展。
10.14 支持通过多个维度对算力实例进行统计，如实例总量、运行中数量、共享/专属资源池任务数量等；支持对用户使用的数据存储进行统计。
10.15 系统的支持用户数≥5000 个，系统允许的最大同时在线用户数≥ 500 个。
11、包含 1个硬件节点，节点软件功能≥1 节点。

	2
	串行计算集群平台
	套
	1
	否
	1、处理器：≥2颗 ，单颗CPU基本频率≥2.3GHz，核心数≥32核，缓存≥144MB
2、内存：≥512GB DDR5-5600 RDIMM;
3、硬盘：≥2块480G SSD，≥1块3.84T NVME SSD；
4、AI计算单元：≥8块，每块≥84GB GDDR7显存，≥4个DP接口，FP32≥74TFlops，支持FP16、FP8、FP4 张量核心，支持RoCEv2和InfiniBand RDMA；
5、网卡1：≥2端口25Gb/s 光接口以太网卡（含以太网多模光模块）;
6、网卡2：≥1端口CX7 400Gb/s 光接口网卡;
7、网卡3：配置CX8 Switch模块，提供≥8口400Gb/s光接口；
8、模块：≥9 块400G 以太网多模光模块;
9、电源：≥6块2600W 交流电源模块或总功率不低于15000W;

	3
	深度学习训练推理平台
	套
	1
	否
	含3台物理节点，每节点参数要求如下：
1、处理器：≥2颗处理器；每颗处理器基本频率≥2.3GHz、核心≥32核；
2、内存：≥512GB DDR5-5600B RDIMM;
3、硬盘：≥2块960GB SATA SSD ;
[bookmark: _GoBack]4、GPU卡：≥5块24G显存GPU卡，支持渲染，单卡算力FP16≥419TFLOPS，不低于GDDR7内存，PCIE5.0；
5、网卡1：≥2块2端口25Gb/s 光接口以太网卡（含以太网多模光模块）;
6、网卡2：≥4端口1Gb/s 电接口以太网卡;
7、电源：冗余电源模块;
8、管理：支持双因素认证：支持动态令牌和静态密码验证。
9、平台授权：≥6颗CPU虚拟化授权，需同时接入现有虚拟化平台，实现统一管理。

	4
	ROCE交换机
	台
	1
	否
	1、交换容量≥51Tbps，包转发率≥19000Mpps；
2、支持≥64个400G QSFP112端口，≥2个25G SFP28端口；
3、配置≥50个200G QSFP56多模光模块；≥9个400G QSFP112多模光模块；配置所需光纤线缆
4、配置双电源，≥4个风扇模块。
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