
山东师范大学招标采购项目需求公示表
编号:SDSL-2026-211
	基本情况

	项目名称
	山东师范大学2026年化学院无掩膜光刻系统采购项目

	项目主管单位
	化学化工与材料科学学院

	第三方咨询服务单位
	山东善立招标有限公司

	项目信息

	包号
	标的名称
	数量
	是否允许进口
	是否创新产品
	是否专门面向中小微或预留份额
	预算金额（最高限价）

	1
	无掩膜光刻系统
	1套
	是
	否
	否
	235.00万元

	需求描述

	技术要求
	一、项目概况
本项目为山东师范大学2026年化学院无掩膜光刻系统采购项目，总预算235.00万元。
二、技术要求 
详见附件：详细技术要求。

	商务要求
	1、 交货期：
国产设备自合同签订之日起1个月内供货安装调试完毕；
进口设备自合同签订之日起6个月内供货安装调试完毕；
2、 交付地点：
设备全部到达山东师范大学校内指定地点。
3、付款条件：
国产设备：中标人供货并安装调试完成，使用单位初步验收合格后支付合同价款的60%；经招标人验收合格后，招标人支付至合同价款的100%。
进口设备：
1）经招标人归口管理部门备案同意，具有外贸代理业务能力的中标人：
中标人供货并安装调试完成，使用单位初步验收合格后支付合同价款的60%；经招标人验收合格后，招标人支付至合同价款的100%。
2）由招标人指定外贸代理公司的中标人：
三方合同生效后，招标人预付合同金额100%货款给乙方（外贸代理公司），乙方与丙方（中标人）指定的境外公司签订外贸合同，并按照中标金额的百分比（中标确定）计取外贸代理服务费，丙方（中标人）承担外贸合同执行过程中的连带责任。乙方开具以丙方（中标人）指定的境外公司为受益人的100%不可撤销即期信用证，凭发货单据支付丙方（中标人）合同金额的90%，剩余10%凭学校出具的验收报告支付。
4、验收：
招标人根据《山东省财政厅关于进一步加强政府采购履约验收工作的指导意见》及招标人要求进行验收。
4.1货物运抵现场后，招标人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，招标人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。
4.2货物由中标人进行安装，完毕后，招标人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由招标人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。
5、质保要求
1.质保期：国产整机原厂质保三年，进口整机原厂质保一年，质保期自学校主管部门验收合格之日起计算。（清单技术规格要求中有要求的按照清单要求执行）。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期，质保及售后须注明质保主体（原厂或投标人）。
2. 质保期内，因设备自身质量问题导致的故障，所有维修及更换零部件均免费。
3. 设备五年内提供免费移机一次，服务内容包含拆装机费、打包辅料费、搬运费等。
4.质保期内，责任工程师每年定期回访客户不少于4次，及时为设备进行检查和问诊。
5. 质保期内，每年免费提供不低于2次维修保养服务，并免费提供维修所用的全部零部件 。
6.质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，招标人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，招标人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。
6、售后服务：
6.1.售后响应时间：厂家在接到用户故障报修信息后2小时内予以响应，一般问题应在48小时内到达用户现场，排除故障。
6.2投标人自报响应、维修时间以及备品备件情况。
7、培训
7.1投标人提供技术培训，包括设备使用维护、工作原理、基本操作、常见故障处理等。
7.2仪器安装调试合格后，需根据采购人要求在用户现场免费对用户使用人员（3-6人）进行为期不少于5天的基本操作与应用培训，对用户进行仪器的基本原理、日常操作、维护和安全常识等技术培训，保证用户能独立进行操作和日常维护。
8、设备安装要求
本项目为交钥匙项目，供应商需在到货前先行勘查用户仪器放置场地，并负责场地避光/防尘/防震/通风/接地等环境满足仪器安装要求。到货后由中标人技术人员到现场免费进行安装调试，安装过程中所涉及场地内的电极、水电、通风、防尘、避光等基本改造均由中标人负责，需保证设备在调试及试运行后应达到承诺的技术指标。

	政策要求
	严格落实财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》本国产品政策、采购绿色建材、推广节能建筑等国家最新政府采购政策。

	绩效目标
	支撑人才科研实验需求，提升实验室公共服务能力。

	其他要求
	投标人资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：如所投产品为进口产品，投标人须提供制造商或国内总代理出具的授权书（授权可追溯）。











附件：详细技术要求
	序号
	标的名称
	数量
	是否允许进口
	重要程度
	技术参数与性能指标

	1
	无掩膜光刻系统
	1套
	[bookmark: _GoBack]是
	一般
	1. 采用数字化无掩模投影光刻技术，可将数字图案直接曝光到光敏材料上，适配水凝胶、生物材料、生物聚合物等材料。

	
	
	
	
	▲
	2. 具备低倍率和高倍率两种图案化配置；低倍率最小图案特征尺寸≤5 μm，高倍率最小图案特征尺寸≤2μm。

	
	
	
	
	▲
	3. 低倍率图案化速度≥1000 mm²/min（在曝光剂量100 mJ/cm²条件下）。

	
	
	
	
	▲
	4. 配置紫外、可见光双模块，紫外模块光源为365nm或385nm或405nm，可见光模块光源为470nm或532nm。

	
	
	
	
	一般
	5. 桌面型，占地小于2.0m2。

	
	
	
	
	▲
	6. 最大支持≥6英寸晶圆，加工区域≥110 mm*110 mm。

	
	
	
	
	▲
	7.最大可制备处理的样品厚度≥25 mm。

	
	
	
	
	一般
	8.支持≥128级灰度三维图案化。

	
	
	
	
	一般
	9. 配置阻尼隔振系统、避光机箱及系统控制工作站。

	
	
	
	
	一般
	10. 配置5×和20×物镜。

	
	
	
	
	一般
	11. 可见光源最大光强≥70 mW/cm²，紫外光源最大光强≥250 mW/cm²。

	
	
	
	
	一般
	12. 投影光强均匀性≥90%。

	
	
	
	
	一般
	13. 投影光斑尺寸：低倍率配置≤5 μm，高倍率配置≤1.25 μm。

	
	
	
	
	一般
	14. 单次投影分辨率≥1920×1080像素，拼接模式投影分辨率≥1200×900像素。

	
	
	
	
	一般
	15. 自定义图案支持png、jpg、bmp、dxf等文件格式。

	
	
	
	
	一般
	16. 支持自定义投影分辨率及加工区域。

	
	
	
	
	一般
	17. 支持灰度图像上传。

	
	
	
	
	一般
	18.配置数字变焦CMOS相机：靶面 1/1.7"，像素尺寸≤1.85 μm，分辨率≥4000×3000（1200万像素），支持带全局复位的滚动快门。USB 3.1 Gen1 接口，满分辨率下帧率≥31 FPS；ADC支持10‑bit/12‑bit，镜头接口 C5‑mount。

	
	
	
	
	一般
	19. N2/Ar气源压力:3～7 bar，最大流量≥24 L/min。气源为N2或Ar。

	
	
	
	
	一般
	20.满足持续供电，输出功率≥5kW，满功率状态下续航时间≥1h。

	
	
	
	
	★
	21.配置清单：
（1）主机1台
（2）阻尼隔振系统 1套
（3）避光机箱 1台
（4）系统控制工作站 1台
（5）配套耗材：25片设备配套使用基底


备注：标注“★”为实质性要求，标注“▲”为重要参数。
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